Data/hora: 17/06/2024 02:38:17

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	11/08/2003	
Data da última atualização: 	11/08/2003	
Autoria: 	RODRIGUES, S. L.	
Título: 	Comparação da atenuação da radiação solar e dos fatores que determinam o clima de radiação solar subaquática em lagos e reservatórios do Brasil.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	2003.	
Páginas: 	363 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP. 	
Conteúdo: 	O estudo da penetração da radiação solar no meio aquático foi desenvolvido em quatro partes. Na primeira delas, voltada para a atenuação da radiação solar na coluna d'água, foram discutidos fatores de interferência e suas inter-relações. Neste sentido, foi feita uma comparação da penetração da radiação solar em ecossistemas continentais naturais e artificiais, analisando as diferenças e similaridades. O estudo comparativo da atenuação da radiação solar subaquática em toda extensão de reservatórios constituiu a segunda parte deste trabalho. A comparação foi feita entre reservatórios que apresentam proximidades de localização, mas com diferenças marcantes nos usos e ocupações nas regiões em que os mesmos estão inseridos. Na terceira parte foram apresentados dois recursos de grande utilização na obtenção das respostas imediatas do ambiente aquático, do ponto de vista óptico, diante dos impactos sofridos. O primeiro recurso foi a determinação do espectrograma da radiação solar, indicando a atenuação da radiação solar subaquática na faixa fotossinteticamente ativa (400 nm - 700 nm). O outro recurso foi a obtenção do espectro de absorção da água superficial, que permitiu o estabelecimento do "Índice de Absorção Espectral da Água", I.A.E.A., que facilmente possibilita a detecção de fontes pontuais de poluição e contaminação. Como quarta e última parte foi proposto o desenvolvimento de um aparelho a partir da reconstrução do hidrofotômetro (Modelo nº 268 WA 310 GM MFG & Instrument Corp. Bronx. N. Y. 10 451), onde foi introduzido e adaptado o detector fotocondutivo (PIN -250DP) em substituição às fotocélulas anteriormente danificadas. Durante o trabalho de campo, este aparelho foi testado e foi feita a comparação com os obtidos do Quanta-meter LI-COR (LI - 185A) também utilizado neste trabalho.	
Palavras-Chave: 	COeficiente de atenuação; Espectro de absorção e espectrograma; Lagos; Radiação solar subaquática; Reservatórios.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (7876-1) - ADD - TS - -- -  - ROD - 2003.00011 - DIS