Data/hora: 25/06/2024 10:56:18

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	16/12/2009	
Data da última atualização: 	16/12/2009	
Autoria: 	SÁ, M. A. C. de; SANTOS JÚNIOR, J. de D. G. dos; SANO, E. E.	
Título: 	Calibração e validação de sensor dielétrico para estimativa de teor de água em solos do Cerrado.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008.	
Páginas: 	32 p.	
Descrição Física: 	il. Color.	
Série: 	(Embrapa Cerrados. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 223).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo avaliar a precisão de um sensor dielétrico para estimativa do teor de água volumétrico do solo em condições  de campo no Cerrado. A calibração foi feita em uma pedosequência localizada na Embrapa Cerrados, em Planaltina, DF.  Foram analisados três solos: Neossolo Quartzarênico (RQ), Latossolo Vermelho - Amarelo textura média (LVAm) e Latossolo Vermelho Amarelo textura muito argilosa (LVAa).	
Palavras-Chave: 	Mapeamento; Sensor de umidade; Umidades de solos.	
Thesagro: 	Estimativa; Solo; Textura.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (46770-1) - EMB - FL - PP - 14327 - CPAC - 14327 - DIS
AI-SEDE - (46770-2) - EMB - FL - PP - 14327 - CPAC - 14327a - DIS