Data/hora: 04/06/2024 12:43:28

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 03/03/2005
Data da última atualização: | 03/03/2005
Autoria: | PELIZAN, T. R.; SALES, A.
Título: | Estudo de propriedades mecânicas de peças roliças de eucalipto [i.e. Eucalyptus] citriodora.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | Madeira: Arquitetura e Engenharia, v. 4, n. 10, jan./jun. 2003.
Idioma: | Português
Notas: | 1 CD-ROM.
Conteúdo: | O uso de técnicas não-destrutivas (NDE) é bem difundido na classificação de produtos estruturais em madeira. Entretanto, existe também a necessidade do uso dessas técnicas na avaliação de estruturas de madeira in situ. Pela própria definição, os métodos não-destrutivos permitem que se faça a identificação das propriedades físicas e mecânicas, com relativa rapidez, sem alterar a capacidade de uso da peça a ser avaliada. Dentre estes, o método de ultra-som destaca-se como uma ferramenta útil para diagnosticar o elemento estrutural e otimizar os investimentos em futuros reparos. A madeira, por ser um material biológico e anisotrópico, apresenta grandes variações das propriedades. Assim para utilizar o ultra-som se faz necessária a compreensão do fenômeno de propagação da onda ultra-sônica no material, através do estabelecimento de relações entre as diversas variáveis envolvidas. O objetivo deste trabalho é o estudo da propagação de ondas em peças cilíndricas de Eucalipto citriodora. Utilizou-se o aparelho de ultra-som Sylvatest, com transdutor exponencial de 22KHz para medir a velocidade. Foram selecionadas toras de aproximadamente 50 centímetros de comprimento e diâmetro variando de 21,5 a 30 centímetros. Os resultados obtidos permitem estabelecer relações entre os módulos de elasticidade estático e dinâmico.
Thesagro: | Eucalyptus Citriodora; Madeira; Propriedade Mecânica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (36377-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS