Data/hora: 17/06/2024 10:13:17

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 01/12/2010
Data da última atualização: | 23/05/2023
Autoria: | SAMPAIO, A. H. R.
Afiliação: | Antônio Hélder Rodrigues Sampaio, UFRB.
Título: | Irrigação com déficit hídrico e eficiência uso da água em Lima ácida ?taithi? no semi-árido baiano.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | 2010.
Páginas: | 89
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Ciência Agrárias) ? Universidade Federal da Bahia, Cruz das Almas. Maurício Antônio Coelho Filho, CNPMF; Orientador; Eugênio Ferreira Coelho; CNPMF; Co-Orientador.
Conteúdo: | O presente trabalho teve como objetivo testar estratégias de manejo do deficit de irrigação, evidenciando a técnica de secamento parcial do sistema - PRD, e avaliando os impactos na produção de frutos, na eficiência de uso de água (EUA) e no omprtamento fisiológico de plantas de lima ácida "Tahiti"  com 5 anos de idade nas condições semi-áridas de Iaçu-BA. Os  tratamentos avaliados foram: T1, T2, T3 (PRD 50% ETc) com a posição do microaspersor em relação a planta alternada a cada 7, 14 e 21 dias respectivamente, molhando-se lados opostos do sietma radicular; T4 (DI 50% ETc) a irrigação fixa em um só lado utilizando um microaspersor por planta; T5 - testemunha (100% ETc) a irrigação foi fixa com dois microaspersores por planta; e o T6 (DI 25% ETc) a cada intervalo de 21 dias, alternou-se o uso entre 1 e 2 microaspersores por planta. Verificou-se significativamente (P<0,5) maiores produtividades para os tratamentos T5 e T6 com 213, 16 e 22,49 t/ha/ano, respectivamente, bem como maiores valores de condutância estomática e transpiração. A estrtaégia de PRD não apresentou vantagem sobre o tratamento om defict fixo. Mesmo com redução na produtividade, os tratamentos com déficit hodríco T1 e T4, apresentaram maiores valores para EUA com 9,32 e 9,48 kg/m³, respectivamente. Dentre os tratamentos de PRD, o T1 respondeu fisiologicamente com maior controle estomático em relação aos demais e apresentou maior produtividade, 17,12 t/ha/ano. A produção foi afetda com defict de 25% sendo uma alternativa viável para o aumento da eficiência do uso da água no pomar. Depedendo do custo/escassez da água, um déficit hídrico de 50% pode se adotado, esperando-se redução de 30% na produtividade.
Palavras-Chave: | Lima ácida.
Thesagro: | Irrigação; Lima.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (27025-1) - UPA - TS - PP - TS2010.017 -  - 2010.017 - DIS