Data/hora: 01/06/2024 00:40:33

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 06/03/2009
Data da última atualização: | 06/03/2009
Autoria: | BRITO, E. O.; SAMPAIO, L. de C.; OLIVEIRA, J. do N. de; BATISTA, D. C.
Título: | Chapas de madeira aglomerada utilizando partículas oriundas de madeira maciça e de maravalhas.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, São Paulo, n. 72, p. 17-21, dez. 2006.
Idioma: | Português

Conteúdo:

O objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades físicas e mecânicas de chapas de madeira aglomerada
utilizando partículas oriundas de madeira maciça (partículas convencionais) e partículas oriundas de
maravalhas (maravalhas processadas), a dois teores de adesivo uréia-formaldeído, 6% e 8% (base peso
seco). Foram utilizadas quatro combinações de partículas convencionais/maravalhas processadas: 100/0,
50/50, 25/75, 0/100. A inclusão de maravalhas processadas na confecção das chapas demonstrou ser
viável. O acréscimo de adesivo de 6% para 8% não contribuiu de maneira significativa para a melhoria das propriedades estudadas.

Palavras-Chave: | Chapa reconstituída; Partícula de madeira; Resíduo de madeira; Uréia-formaldeído.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (44657-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS