Data/hora: 24/06/2024 22:24:11

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 16/12/2009
Data da última atualização: | 16/12/2009
Autoria: | SÁ, M. A. C. de; SANTOS JÚNIOR, J. de D. G. dos; SANO, E. E.
Título: | Calibração e validação de sensor dielétrico para estimativa de teor de água em solos do Cerrado.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008.
Páginas: | 32 p.
Descrição Física: | il. Color.
Série: | (Embrapa Cerrados. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 223).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar a precisão de um sensor dielétrico para estimativa do teor de água volumétrico do solo em condições  de campo no Cerrado. A calibração foi feita em uma pedosequência localizada na Embrapa Cerrados, em Planaltina, DF.  Foram analisados três solos: Neossolo Quartzarênico (RQ), Latossolo Vermelho - Amarelo textura média (LVAm) e Latossolo Vermelho Amarelo textura muito argilosa (LVAa).
Palavras-Chave: | Mapeamento; Sensor de umidade; Umidades de solos.
Thesagro: | Estimativa; Solo; Textura.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

AI-SEDE - (46770-1) - EMB - FL - PP - 14327 - CPAC - 14327 - DIS
AI-SEDE - (46770-2) - EMB - FL - PP - 14327 - CPAC - 14327a - DIS