Data/hora: 23/09/2024 12:19:48

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	30/03/2023	
Data da última atualização: 	26/01/2024	
Autoria: 	GIRELLI, A.; SANT'ANNA, V.; KLEIN, M. P.	
Afiliação: 	ANDREZA GIRELLI, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; VOLTAIRE SANT’ANNA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; MANUELA POLETTO KLEIN, UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE.	
Título: 	Drying of butiá pulp by the foam-layer method and characterization of the obtained powder.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 58, e03050, 2023.	
DOI: 	https://doi.org/10.1590/S1678-3921.pab2023.v58.03050	
Idioma: 	Inglês	
Notas: 	Título em português: Secagem da polpa de butiá pelo método de camada de espuma e caracterização do pó obtido.	
Conteúdo: 	ABSTRACT - The objective of this work was to develop a drying process using the foam-layer method to obtain the powder from butiá (Butia spp.) pulp, as well as to characterize this powder according to its yield and physicochemical and technological characteristics. The foam was optimized for density and stability by varying whipping times and albumin and xanthan gum concentrations. Foam drying was optimized for vitamin C retention and yield using different foam thicknesses and drying temperatures. The optimized foam showed a density of 0.25 g cm-³ and a high stability, being suitable for subsequent drying. The lowest foam thickness (0.50 cm) and the highest drying temperature (80°C) resulted in the highest retention of vitamin C, whereas the increase in drying temperature improved yield. The butiá pulp powder obtained under the optimized condition presented an acid pH of 3.25, a low humidity of 7.97%, a water activity of 0.206, a water retention capacity of 4.90 g H2O per gram of powder, a solubility of 74.40%, a soluble solids content of 61°Brix, and a predominantly yellow color. The foam-layer drying method can be used to obtain butiá pulp powder. RESUMO - O objetivo deste trabalho foi desenvolver um processo de secagem, com o método de camada de espuma, para obter o pó da polpa de butiá (Butia spp.), bem como caracterizar esse pó de acordo sua produtividade e características físico-químicas e tecnológicas. A espuma foi otimizada quanto à sua densidade e estabilidade, tendo-se variado os tempos de batimento e as concentrações de albumina e goma xantana. Já a secagem da espuma foi otimizada em relação à retenção de vitamina C e à produtividade, com uso de diferentes espessuras da camada de espuma e temperaturas de secagem. A espuma otimizada apresentou densidade de 0,25 g cm-³ e alta estabilidade, sendo adequada para posterior secagem. A menor espessura de espuma (0,50 cm) e a maior temperatura de secagem (80°C) resultaram na maior retenção de vitamina C, enquanto o aumento da temperatura de secagem melhorou a produtividade. O pó de polpa de butiá obtido na condição otimizada apresentou pH ácido de 3,25, baixa umidade de 7,97%, atividade de água de 0,206, capacidade de retenção de água de 4,90 g de H2O por grama de pó, solubilidade de 74,40%, teor de sólidos solúveis de 61°Brix e cor predominantemente com tonalidade amarela. O método de secagem por camada de espuma pode ser utilizado para obter o pó de polpa de butiá.	
Palavras-Chave: 	Goma xantana.	
Thesagro: 	Albumina; Butiá; Polpa; Produtividade; Secagem.	
Thesaurus Nal: 	Albumins; Density; Drying; Pulp; Xanthan gum.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1152879/1/Drying-butia-pulp-2023.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (66436-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS