Data/hora: 24/06/2024 01:05:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	03/06/1997	
Data da última atualização: 	05/08/2019	
Autoria: 	RONDON, E. V.; SANTOS, A. M. dos; SILVA, D. da; SOUZA, C. A. F. de; VITAL, A. R.; ABREU, J. G. de.	
Afiliação: 	ELIAZEL VIEIRA RONDON, EMPAER-MT; ANTONIMAR MARINHO DOS SANTOS, EMPAER-MT; DAVID DA SILVA, EMPAER-MT; CARLOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, EMPAER-MT; ANTONIO ROCHA VITAL, EMPAER-MT; JOADIL GONÇALVES DE ABREU, EMPAER-MT.	
Título: 	Sistemas de baixa frequência de sangria com uso de estimulante em seringais no Estado de Mato Grosso.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 32, n. 1, p. 51-56, jan. 1997.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Systems of low frequency tapping using stimulant on rubber plantations the Mato Grosso State, Brazil.	
Conteúdo: 	Visando estudar sistemas de baixa frequencia de sangria de seringueira (Hevea Spp.) com uso de estimulante, em setembro de 1989 foram instalados dois experimentos com tratamentos comuns, em areas de produtores. Foram utilizados clones IAN 717 e IAN 873, painel virgem com oito anos de idade. O delineamento foi o de blocos ao acaso com seis tratamentos e quatro repeticoes. O tempo de duracao foi de 40 meses de sangria. Nas condicoes em que o trabalho foi conduzido, observou-se superioridade dos sistemas de baixa frequencia d/4 e d/7. A incidencia de secamento do painel foi maior no clone IAN 717, e no entanto este clone obteve melhor desempenho em termos de producao de borracha seca.	
Palavras-Chave: 	Exploracao; Exploration; Hevea spp; Panel desiccation; Production; Secamento de painel.	
Thesagro: 	Hevea; Produção.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/14061/1/pabJAN6.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (14061-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS