Data/hora: 13/06/2024 07:07:05

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	28/03/2003	
Data da última atualização: 	28/03/2003	
Autoria: 	SANTOS, C. A. C.	
Título: 	Um algorítmo iterativo em tomografia computadorizada aplicada em testes não destrutivos.	
Ano de publicação: 	1982	
Fonte/Imprenta: 	1982.	
Páginas: 	104 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Mestrado em Engenharia Nuclear) - Coordenação dos Programs de Pós-Graduação de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Orientador: Prof. Dr. John Douglas Rogers.	
Conteúdo: 	Neste trabalho, foi desenvolvido um modelo matemático em tomografia computadorizada aplicada em testes não destrutivos, de reconstrução de imagesn em duas dimensões. O modelo utilizado é a Técnica de Reconstrução Algébrica (ART) com correlação aditiva. Este modelo trata de um sistema descontínuo formado por um arranjo N x N de células (pixel). A atenuação no objeto de um feixe colimado de radiação gama foi determinada para várias posições e ângulos de incidência (projeções) em termos da interação do feixe  com os pixels interceptados. A contribuição de cada pixel na atenuação do feixe foi determindada pela função peso Wij. Foram realizados testes simulados em objetos padrão com coeficiente de atenuação u na faixa de 0,2 a 0,7 cm-1, usando arranjos de píxel de até25 x 25. Testes experimentais foram feitos usando uma fonte de radiação gama (241Am), usando mesa com movimentos de translação e de rotação e um sistema eletrônico de detção de radiação gama. Os resultados indicam que a convergência obtida nos cálculos iterativos é função da distribuição de u nos pixels, do número de projeções angulares e do número de iterações.	
Palavras-Chave: 	Reconstrução de imagem; Tomografia computadorizada.	
Thesagro: 	Modelo Matemático.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (7340-1) - ADD - TS - -- -  - SAN - 1992.00003 - DIS