Data/hora: 02/06/2024 13:46:30

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 28/03/2003
Data da última atualização: | 28/03/2003
Autoria: | SANTOS, C. A. C.
Título: | Um algorítmo iterativo em tomografia computadorizada aplicada em testes não destrutivos.
Ano de publicação: | 1982
Fonte/Imprenta: | 1982.
Páginas: | 104 f.
Idioma: | Português
Notas: | Tese (Mestrado em Engenharia Nuclear) - Coordenação dos Programs de Pós-Graduação de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Orientador: Prof. Dr. John Douglas Rogers.
Conteúdo: | Neste trabalho, foi desenvolvido um modelo matemático em tomografia computadorizada aplicada em testes não destrutivos, de reconstrução de imagesn em duas dimensões. O modelo utilizado é a Técnica de Reconstrução Algébrica (ART) com correlação aditiva. Este modelo trata de um sistema descontínuo formado por um arranjo N x N de células (pixel). A atenuação no objeto de um feixe colimado de radiação gama foi determinada para várias posições e ângulos de incidência (projeções) em termos da interação do feixe  com os pixels interceptados. A contribuição de cada pixel na atenuação do feixe foi determindada pela função peso Wij. Foram realizados testes simulados em objetos padrão com coeficiente de atenuação u na faixa de 0,2 a 0,7 cm-1, usando arranjos de píxel de até25 x 25. Testes experimentais foram feitos usando uma fonte de radiação gama (241Am), usando mesa com movimentos de translação e de rotação e um sistema eletrônico de detção de radiação gama. Os resultados indicam que a convergência obtida nos cálculos iterativos é função da distribuição de u nos pixels, do número de projeções angulares e do número de iterações.
Palavras-Chave: | Reconstrução de imagem; Tomografia computadorizada.
Thesagro: | Modelo Matemático.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (7340-1) - ADD - TS - -- -  - SAN - 1992.00003 - DIS