Data/hora: 21/06/2024 22:44:04

Biblioteca(s): | Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Data corrente: | 28/12/1998
Data da última atualização: | 28/12/1998
Autoria: | SANTOS, F. J. S.; LEAO, M. C. S.; CRISOSTOMO, L. A.
Título: | Dimensionamento de um equipamento de facil construcao para aplicacao de fertilizantes em um sistema de irrigacao por microaspersao.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | Ciencia Agronomica, v.26, n.1/2, p.63-69, 1995.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O experimento foi realizado com o objetivo de construir e testar, em campo, um equipamento injetor de fertilizantes para ser usado em sistemas localizados de irrigacao. O principio para dimensionamento foi a utilizacao de tubos de Pitot invertidos, e o aparelho foi construido com um cano de ferro galvanizado de 28mm(d.i) e tubos de Pitot de cobre com 6,1mm(d.i), ligados a um tanque de fertilizantes hermeticamente fechado. O injetor foi testado com quatro pressoes, entre 5 m.c.a(49,05KPa) e 20 m.c.a (196,20 KPa), e cinco vazoes totais do sistema para cada pressao; determinando, entao, as vazoes derivadas. As analises estatisticas foram realizadas por regressao linear, cujas variaveis eram vazao total do sistema e vazao derivada ao tanque. Analisando, duas a duas, as equacoes ajustadas de cada pressao nao diferiram estatisticamente entre si. definiu-se, atraves do teste de homogeneidade, uma equacaocaracteristica para o equipamento.
Palavras-Chave: | Fertilizer injection; Fertirrigation; Injetor de fertilizante; Liquid fertilization; Tubo de pitot.
Thesagro: | Fertirrigação.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)
Exemplares: | CPATC - (1869-1) - ADC - AP - -- -  -  - 2000000000 - DIS