Data/hora: 06/06/2024 09:36:40

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 05/02/2014
Data da última atualização: | 05/02/2014
Autoria: | COSTA, B. R. S.; SANTOS, L. M.; BASSOI, L. H.
Afiliação: | BRUNO RICARDO SILVA COSTA; LUCIANA MARTINS SANTOS; LUIS HENRIQUE BASSOI, CPATSA.
Título: | Calibração do sensor de capacitância IRRIGAP® para a medida da umidade em solo do Semiárido.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 42., 2013, Fortaleza. Anais... Fortaleza: SBEA, 2013.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O monitoramento do conteúdo de água do solo fornece a informação sobre o volume de água nele armazenado, sendo que tal procedimento pode ser realizado por métodos diretos e indiretos. Dentre entes últimos, destacam-se aqueles baseados na relação existente entre as propriedades dielétricas e a umidade do solo. Contudo, sendo um método indireto de estimativa da umidade do solo, a utilização de sonda de capacitância requer calibração para a estimativa deste parâmetro na condição local de instalação, de modo a incrementar a sua precisão. Este trabalho teve como objetivo a determinação das curvas de calibração para o sensor capacitivo IRRIGAP®, em condições de laboratório, sendo esta referente às amostras de solo coletadas em três diferentes intervalos de profundidade (0,2-0,3 m, 0,5-0,6 m, 0,8-0,9 m) em um Neossolo Quartzarênico, de uma área irrigada em Petrolina-PE. Tanto o modelo linear quanto o modelo quadrático podem representar a relação entre umidade do solo e tensão do sensor, com altos ajustes.
Palavras-Chave: | Sensor de capacitância.
Thesagro: | Irrigação; Umidade do Solo.
Thesaurus Nal: | Irrigation.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/96448/1/Bassoi2.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (51687-1) - UPC - AA - CD - 932 -  -  - DIS