Data/hora: 02/06/2024 09:20:09

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	03/12/2002	
Data da última atualização: 	13/10/2016	
Autoria: 	SANTOS, M. A. dos.	
Título: 	Desenvolvimento de compósitos condutores elétricos de borracha natural com composto condutivo.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	São Carlos, 1999. 74 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 1999. Orientador: Prof. Dr. Luiz Henrique Capparelli Mattoso.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A obtenção de compósitos condutores elétricos de polímeros convencionais com polímeros condutores através do processamento por fusão, é uma abordagem promissora, pois amplia as aplicações tecnológicas destes materiais e permite sua produção em escala industrial. Neste trabalho foram desenvolvidos compósitos condutores elétricos de borracha natural com negro de fumo e borracha natural com composto Eeonomer (a base de negro de fumo e polímeros condutores). Os compósitos forma processados num reômetro de torque HAAKE, em condições otimizadas de processamento e moldados a quente sob pressão. Foram obtidas placas homogêneas, flexíveis e com ótimo acabamento superficial. Os compósitos forma estudados pelo comportamento reológico, medidas de condutividade elétrica, análise termogravimétrica (TGA), calorimetria diferencial de varredura (DSC), ensaios de tração e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Estes compósitos apresentaram valores de condutividade elétrica entre 10 elevado a menos 5 a 10 elevados a menos 1 S;cm, dependendo do tipo de negro de fumo ou composto condutivo utilizado e da qualidade destes na composição. As análises térmicas (TGA e DSC) demonstraram que os compósitos são termicamente estáveis até a temperatura em torno de 300°C. As análises mecânicas mostraram que os compostos condutivos também atuam como reforço para a borracha natural melhorando suas propriedades mecânicas sem perder significativamente sua flexibilidade. Estudos morfológicos dos compósitos indicaram que a condutividade elétrica depende da dispersão e do tamanho dos aglomerados das partículas dos compostos condutivos na matriz polimérica.	
Palavras-Chave: 	Análise térmica; Borracha natural; Compósito polimérico; Condutores elétricos; Polímeros condutores; propriedades elétricas; Propriedades mecânicas.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (6944-1) - ADD - TS - DD -  - SAN - 2002.00006 - DIS