Data/hora: 02/06/2024 13:28:02

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	12/06/2008	
Data da última atualização: 	19/08/2008	
Autoria: 	MELO, R. de M.; BARROS, M. de F. C.; SANTOS, P. M. dos; ROLIM, M. M.	
Título: 	Correção de solos salino-sódicos pela aplicação de gesso mineral.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.12, n.4, p.376-380, 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Com o objetivo de quantificar os parâmetros que determinam a efetividade do gesso na recuperação de solos salino sódicos do perímetro irrigado de Custódia, localizado em Pernambuco, visando ao aumento das áreas disponíveis para a agricultura irrigada um experimento foi realizado usando-se colunas de solo instaladas no laboratório de Mecânica do Solo e Aproveitamento de Resíduos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Os tratamentos foram dispostos em delineamento em blocos casualizados com arranjo fatorial de dois solos e seis níveis de gesso de jazida, equivalentes a
25, 50, 75, 100, 125 e 150% da necessidade de gesso, determinados pelo método de laboratório Schoonover M-1, incorporados aos primeiros 5cm da coluna de solo com três repetições. Os componentes avaliados foram a condutividade elétrica, a relação de adsorção de sódio (RAS) e os cátions solúveis do extrato da pasta saturada. O nível equivalente a 100% da necessidade de gesso mostrou-se eficaz na diminuição da RAS do extrato de saturação dos solos, reduzindo os teores de sódio dos solos.	
Palavras-Chave: 	RAS; Sodicidade.	
Thesagro: 	Condutividade Eletrica.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (21418-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS