Data/hora: 13/06/2024 04:01:05

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 25/10/2017
Data da última atualização: | 25/10/2017
Autoria: | SOUZA, M. H. C.; SANTOS, R. D. C.; BASSOI, L. H.
Afiliação: | M. H. C. SOUZA, Doutorando da UNESP/FCA; R. D. C. SANTOS, Doutorando da UNESP/FCA; LUIS HENRIQUE BASSOI, CNPDIA.
Título: | Avaliação da uniformidade de um sistema de irrigação por gotejamento.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | In: INOVAGRI INTERNATIONAL MEETING, 4.; CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 26.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SALINIDADE, 3., 2017, Fortaleza. Anais... Fortaleza: INOVAGRI: ABID: UFC, 2017.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um sistema de irrigação eficiente, aliado ao manejo adequado, pode garantir o suprimento apropriado de água a cultura. Dessa forma a avaliação dos sistemas de irrigação se torna um procedimento indispensável para garantir um bom desempenho da cultura no campo. A baixa eficiência do sistema pode afetar diretamente a produtividade, pois a baixa uniformidade de distribuição pode favorecer o desenvolvimento espacialmente diferenciado da cultura. Desta forma o objetivo do trabalho foi avaliar a uniformidade de distribuição de água em sistemas de irrigação por gotejamento no cultivo de videira de vinho. O teste foi realizado no Campo Experimental de Bebedouro, pertencente à Embrapa Semiárido, na cidade de Petrolina-PE (latitude S 09º 08? 08,09, longitude O 40º 18? 33,6?? e altitude 373m). Foram avaliadas as uniformidades de distribuição de água no sistema de irrigação por gotejamento, utilizando 96 gotejadores, sendo feitas avaliações em todas as linhas laterais, observando o primeiro emissor, o localizado a 1/3 e o localizado a 2/3 do início da linha, e o último emissor da linha. Após coleta dos dados, foram calculadas as respectivas vazões e posteriormente determinado o coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD), o coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC), o coeficiente de uniformidade estatístico (CUE), o coeficiente de uniformidade de Hart (CUH), o coeficiente de variação (CV) e eficiência de aplicação (EA). O CUD obteve uma classificação como ?razoável?, já os demais coeficientes CUC (94,2%), CUH (92,5%) e CUE (90,6%) foram classificados como ?excelente?. O CV (9,38%) foi classificado como ?razoável? e a EA obteve-se valor de 82,0% classificada como ?aceitável?. Observou-se que este sistema apresenta ótima uniformidade, apesar da variabilidade nas vazões.
Palavras-Chave: | Coeficiente de uniformidade; Coeficiente de variação; Eficiência de aplicação; Gotejamento.
Thesagro: | Água; Irrigação; Sistema de Irrigação; Uva.
Thesaurus Nal: | Irrigation.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (56882-1) - ADD - AA - DD -  -  -  - DIS