Data/hora: 03/06/2024 03:41:25

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	23/01/2015	
Data da última atualização: 	26/01/2015	
Autoria: 	GARCIA, R. A.; LOPES, J. de O.; SANTOS, W. A.	
Título: 	Modificação da cor original da madeira de Eucalyptus grandis através de tratamentos termorretificadores.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Cerne, Lavras, v. 20, n. 3, p. 449-457, jul./set. 2014.	
DOI: 	10.1590/01047760201420031410	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Neste estudo, objetivou-se determinar a modificação da cor original da
madeira de Eucalyptus grandis Hill ex. Maiden após a termorretificação. Amostras de
madeira foram termorretificadas sob diferentes condições de temperatura (180, 200, 215
e 230ºC) e tempo (15 minutos, 2 e 4 horas). As análises colorimétricas foram realizadas
por meio do sistema CIE L*a*b* com o auxílio do espectrofotômetro Color Eye XTHX-
Rite 200d. Todos os tratamentos termorretificadores causaram uma alteração na cor
original da madeira. As madeiras termorretificadas apresentaram menores valores de L*
(luminosidade), quando comparadas à madeira não tratada (controle), caracterizando o
escurecimento da madeira, principalmente para as condições mais severas de temperatura
e tempo. As coordenadas cromáticas a* e b* apresentaram comportamentos diferentes,
dependendo da combinação temperatura-tempo. A modificação da cor original da
madeira possibilitou a criação de novos padrões de cor, podendo agregar maior valor à
madeira estudada.	
Palavras-Chave: 	Sistema CIE L*a*b*; Termorretificação.	
Thesagro: 	Colorimetria; Eucalyptus Grandis.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (53242-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS