Data/hora: 11/06/2024 22:37:05

Biblioteca(s): 	Embrapa Tabuleiros Costeiros.	
Data corrente: 	12/08/1996	
Data da última atualização: 	12/08/1996	
Autoria: 	FREIRE, E. S.; SANTOS FILHO, L. P. dos.	
Título: 	Desempenho de dois tipos de determinadores eletricos de umidade para cacau.	
Ano de publicação: 	1985	
Fonte/Imprenta: 	Revista Theobroma, Ilheus, v.15, n.3, p.141-154, jul./set. 1985.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A calibracao de determinadores portateis do tipo resistencia e capacitancia eletrica foi feita para cacau, cobrindo faixas de umidade de 6,6 a 10,7% e 0,8 a 12,5%, respectivamente. Utilizou-se como comparacao o metodo da International Organization for Standards (ISO), para cacau. analise estatistica dos resultados mostrou que nao houve diferenca significativa, a nivel de 5% de probabilidade, entre as respostas dos medidores do tipo capacitancia eletrica, o que nao ocorreu para os do tipo resistencia. Desvios do ate 3,2% ocorreram em relacao ao metodo de referencia. Comparativamente, a precisao obtida com os aparelhos de capacitancia foi tambem maior. Afericao periodica devera ser feita a fim se possa acompanhar a estabilidade das leituras desses instrumentos e entao, calcular fatores de correcao para cada determinador.	
Palavras-Chave: 	Calibracao; Determinador eletrico.	
Thesagro: 	Semente; Theobroma Cacao.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)	
Exemplares: 	CPATC - (1008-1) - ADD - AP - -- - AP633.74 - R -  - DIS