Data/hora: 21/06/2024 01:11:03

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba; Embrapa Solos.	
Data corrente: 	29/03/1996	
Data da última atualização: 	22/11/2002	
Autoria: 	SAUNDERS, L. C. U.	
Título: 	Metodos de determinacao e variabilidade espacial da condutividade hidraulica sob condicoes de campo.	
Ano de publicação: 	1978	
Fonte/Imprenta: 	Piracicaba: ESALQ/USP, 1978.	
Páginas: 	71p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese Doutorado.	
Conteúdo: 	O estudo da condutividade hidráulica de um Alfisol foi realizado numa parcela experimental de 10 m x 10 m, instalada nas proximidades do posto meteorológico do Departamento de Física e Meteorologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". Utilizou-se o método do perfil instantâneo, empregando: a) o procedimento sugerido por HILLEL et alii (1972), b) a modificação introduzida por CHO et alii (1977), denominada Método de HILLEL Modificado (I) e c) a modificação na determinação do fluxo através de um processo analítico, chamada de Método de HILLEL Modificado (II). Posteriormente, procedeu-se a um estudo de variabilidade espacial da condutividade hidráulica dentro da parcela experimental e calculou-se também a propagação de erros na determinação do valor médio deste parâmetro. Para elaboração deste trabalho instalaram-se na parcela experimental vinte tensiômetros, sendo dez colocados à profundidade de 105 cm e dez à 135 cm e quatro tubos de acesso de alumínio para receber a sonda de neutrons até a profundidade de 140 cm. Tal instrumental tinha como finalidade possibilitar a obtenção de dados de umidade e de potencial da água do solo. A parcela foi saturada e coberta com plástico para evitar fluxo de água na superfície e a partir deste momento leituras nos tensiômetros e com a sonda de neutrons foram realizadas durante 38 dias, que foi o período de duração do experimento. Os resultados obtidos dos três procedimentos empregados para o cálculo da condutividade hidráulica são bem compatíveis, permitindo admitir-se a validade destes métodos. O método de HILLEL Modificado (II) devido sua linearidade mesmo para pequena variação de umidade, apresenta-se como o mais sugestivo. Para um mesmo conteúdo de água do solo obteve-se uma variação na condutividade hidráulica no sentido horizontal dentro da parcela de aproximadamente 100 vezes. A utilização da curva média de k (0) está sujeita a um erro de 39% como se verificou pelo estudo de propagação de erros.	
Palavras-Chave: 	Afisol; Alfisol; Determinação; Determination; Method; Metodos; Spatial variability; Variabilidade espacial.	
Thesagro: 	Condutividade Hidráulica; Método.	
Thesaurus Nal: 	hydraulic conductivity.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CPAMN-UEPP - (5490-1) - ADD - TS - PP - TS 032/1978 -  - TS032/1978 - DIS
CNPS - (4237-1) - ADD - TS - -- - 78038 - SAU/78 - 1997.01451 - DIS