Data/hora: 22/06/2024 20:51:26

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 30/01/2015
Data da última atualização: | 31/07/2015
Autoria: | BARBIRATO, G.; FIORELLI, J.; BARRERO, N. G.; PALLONE, E. M. de J. A.; LAHR, F. A. R.; CRISTOFORO, A. L.; SAVASTANO JUNIOR, H.
Título: | Painel aglomerado híbrido de casca de amendoim reforçado com partículas de madeira itaúba.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Ciência Florestal, Santa Maria, v. 24, n. 3, p. 685-697, jul./set. 2014.
Idioma: | Português

Conteúdo:

No presente trabalho, considerou-se o estudo do potencial de utilização de casca de amendoim e partículas
de madeira da espécie itaúba (Mezilaurus itauba) com o intuito de agregar valor a estes materiais, por
meio da fabricação de painéis de partículas híbridos, a fim de comparar os desempenhos físicos, mecânicos
e durabilidade. Para esses procedimentos foram utilizadas a resina poliuretana bicomponente à base de
óleo de mamona e a ureia-formaldeído. A qualidade dos produtos foi avaliada com base nas prescrições
do documento normativo NBR 14.810:2006 e APA PRP 108, por meio de ensaios físico-mecânicos,
microestruturais e de durabilidade. Com os resultados obtidos foi possível verificar que a incorporação
de partículas de madeira proporcionou aumento nas propriedades físico-mecânicas do painel de partículas
com casca de amendoim, a resina poliuretana à base de óleo de mamona mostrou-se eficiente como adesivo
aglomerante das partículas e o ensaio de durabilidade indicou que o material deve ser utilizado em condições
de exposição de baixo contato com umidade.

Palavras-Chave: | Casca de amendoim; Partículas de madeira.
Thesagro: | Resíduo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (53329-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS