Data/hora: 12/06/2024 01:38:49

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 03/09/2008
Data da última atualização: | 03/09/2008
Autoria: | CONCEIÇÃO, M. N. da; ALVES, S. P.; TELATIN JÚNIOR, A. R.; SILVA, I. J. O. da; PIEDADE, S. M. S.; SAVASTANO JÚNIOR, H.; TONOLI, G.
Título: | Desempenho de telhas de escória de alto forno e fibras vegetais em protótipos de galpões.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.12, n.5, p.536-539, set./out., 2008.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Busca-se, em todo o mundo, a substituição do cimento amianto por alternativas seguras para o ambiente e para a saúde do trabalhador, além de econômicas, razão por que o uso de fibras vegetais como aglomerado em países tropicais onde estes resíduos são abundantes, tem-se mostrado bastante viável. No presente experimento foram comparadas telhas de cimento amianto pintadas com tinta reflexiva, telhas cerâmicas e telhas compostas de uma matriz à base de cimento Portland CPII 32Z (ABNT NBR-5735), escória de alto-forno (EAF) e sílica ativa, reforçadas com fibras de polpa celulósica de sisal (Agave sisalana). Utilizaram-se protótipos de galpões avícolas nos quais o calor produzido pelas aves foi simulado por lâmpadas incandescentes. Para caracterização do ambiente térmico lançou-se mão dos índices de conforto: ITU (índice de temperatura e
umidade), ITGU (índice de temperatura de globo e umidade), CTR (carga térmica radiante) e entalpia (H) em que os resultados demonstraram que as telhas compostas apresentaram comportamento térmico semelhante ao das telhas cerâmicas, podendo ser
utilizadas em substituição às telhas de cimento amianto.

Palavras-Chave: | cimento amianto; conforto térmico; Telhado.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (21578-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS