Data/hora: 03/06/2024 06:23:40

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 16/05/2014
Data da última atualização: | 24/11/2015
Autoria: | SANGOI, L.; SCHWEITZER, C.; SCHMITT, A.; PICOLI JR. G. J.; VARGAS, V. P.; VIEIRA, J.; SIEGA, E.; CARNIEL, G.
Afiliação: | LUÍS SANGOI, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Lages, SC.; CLEBER SCHWEITZER, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Lages, SC.; AMAURI SCHMITT, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Lages, SC.; GILMAR JOSÉ PICOLI JR., Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Lages, SC.; VITOR PAULO VARGAS, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Lages, SC.; JEFFERSON VIEIRA, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Lages, SC.; EDUARDO SIEGA, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Lages, SC.; GIOVANI CARNIEL, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Lages, SC.
Título: | Perfilhamento e prolificidade como características estabilizadoras do rendimento de grãos do milho, em diferentes densidades.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 9, n. 3, p. 254-265, 2010.
DOI: | http://dx.doi.org/10.18512/1980-6477/rbms.v9n3p254-265
Idioma: | Português
Conteúdo: | A identificação de características que incrementem o número de espigas produzidas por planta pode minimizar a redução do rendimento de grãos do milho ocasionada por baixas densidades. Este trabalho foi conduzido objetivando avaliar se o perfilhamento e a prolificidade são características eficientes para estabilizar a produtividade em diferentes populações de plantas. O ensaio foi conduzido em Lages, Santa Catarina, Brasil, no ano agrícola de 2007/08. Foram testadas quatro densidades de plantas (2,5; 5,0; 7,5 e 10,0 pl m-2) e três híbridos de milho: (P30F53 - perfilhador, AG9020 - prolífico e AS1570 - baixo perfilhamento e limitada prolificidade). O índice de área foliar aumentou linearmente de 2,6 para 6,9 com a elevação da densidade. O rendimento de grãos variou de 10.750 a 13.740 kg ha-1 e aumentou quadraticamente com o incremento da densidade. O P30F53 foi mais produtivo do que o AG9020 na densidade de 5 pl m-2. Não houve diferenças de produtividade entre híbridos nas demais densidades. O maior perfilhamento do P30F53 e a maior prolificidade do AG9020 não propiciaram vantagens produtivas, em relação ao AS1570, quando se trabalhou na menor densidade. A distribuição regular da precipitação pluviométrica e as condições favoráveis de solo e manejo atenuaram as perdas no rendimento de grãos ocasionadas pelo uso de baixas densidades, reduzindo a importância do perfilhamento e da prolificidade como características estabilizadoras da produtividade em estandes subótimos.
Palavras-Chave: | Perfilhos; População de plantas; Segunda espiga.
Thesagro: | Área Foliar; Zea Mays.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (25765-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS