Data/hora: 09/06/2024 05:37:32

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 16/09/2014
Data da última atualização: | 16/09/2014
Autoria: | SCHNEIDER, P. S. P.; FINGER, C. A. G.; SCHNEIDER, P. R.
Título: | Relação da razão do quociente diâmetro e área basal com o autodesbaste em povoamentos equiâneos de Pinus taeda L.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Ciência Florestal, Santa Maria, v. 24, n. 2, p. 437-443, abr./jun. 2014.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve por objetivo estudar a relação do diâmetro médio e da área basal no momento do autodesbaste, o crescimento diamétrico e a ocorrência do autodesbaste, o momento de autodesbaste com base na proporção de diâmetro-área basal, a taxa de autodesbaste comparando-a com a lei da potência -3/2 em povoamentos de Pinus taeda L., em vários espaçamentos, manejado em densidade completa. O modelo de Tang foi empregado relacionando o número de árvores por hectare com o diâmetro médio, a partir de dados de parcelas permanentes, medidas anualmente até os 18 anos em experimento de espaçamento. O modelo de autodesbaste mostrou ótima precisão e elevada eficiência, porém, apresentou coeficiente angular de -1,65 com inclinação diferente da preconizada na lei de autodesbaste de -3/2. No momento da ocorrência do autodesbaste, as árvores atingiram diâmetros 14 e 17 cm, nos espaçamento de 2 x 2 e 3 x 2 m, com áreas basais de 38,8 e 47,5 m2/ha, respectivamente. Em todos os espaçamentos a área basal máxima foi de 78 m2/ha, aos 18 anos de idade, apresentando ainda tendência ascendente. Nesses espaçamentos, o quociente do diâmetro pela área basal no momento de ocorrência do autodesbaste foram 0,36 e 0,37, respectivamente.
Palavras-Chave: | Autodesbaste; Densidade; Self-thinning.
Thesagro: | Área Basal; Diâmetro.
Thesaurus Nal: | basal area; density; diameter.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (52746-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS