Data/hora: 22/06/2024 01:58:01

Biblioteca(s): | Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Data corrente: | 15/08/1996
Data da última atualização: | 15/08/1996
Autoria: | FREIRE, E. S.; SANTOS FILHO, L. P. dos; SERODIO, R. dos S.
Título: | Calibracao de um medidor de umidade, tipo condutancia, para cacau.
Ano de publicação: | 1990
Fonte/Imprenta: | Agrotropica, Ilheus, v.2, n.3, p.151-155, set./dez. 1990.
Idioma: | Português
Notas: | Artigo.
Conteúdo: | Com o objetivo de se estabelecer para o cacau comercial uma curva de calibracao de um medidor de umidade para graos, por condutancia, construido no Brasil, conduziu-se, no Centro de Pesquisas do Cacau, CEPLAC, Brasil, uma serie de testes, alguns preliminares e outros definitivos. Os teste preliminares, feitos com cinco unidades, visaram a caracterizacao do instrumento e o calculo do numero minimo de medidores a ser uilizado nessa calibracao. Nos testes definitivos, com 14 medidores, foram usadas amostras de cacau com 25 niveis de umidade, variando na faixa de 4,8 a 12,9% b.u. O metodo de referencia foi o da estufa ventilada, com cacau triturado e seco em 16 horas, a 103+- 2C, conforme a International standard Organization (iso). As amostras foram coletadas na  fase final de secagem e mantidas em dessecadores ate equilibrio de temperatura e umidade. Os dados foram submetidos a anlise statistica para determinacao da equacao de calibracao. Uma equacao polinominal cubica foi a que melhor representou a curva de calibracao dos instrumentos para a faixa de 4,5 a 11,2% b.u. com R = 0,9342. A precisao dos instrumentos, dada pelos desvios entre os valores ledios e os calcualdos pela equacao, mostrou variacoes, porem foi similar a obtida com medidores importados, do mesmo tipo, usados para cacau comercial.
Palavras-Chave: | Calibracao; Determinador eletrico; Eletric meter; Misture.
Thesagro: | Theobroma Cacao; Umidade.
Thesaurus Nal: | calibration.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)
Exemplares: | CPATC - (1055-1) - ADD - AP - -- - AP630.5 -  -  - DIS