Data/hora: 08/06/2024 01:20:55

Biblioteca(s): | Embrapa Agrossilvipastoril; Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 10/12/2014
Data da última atualização: | 19/12/2014
Autoria: | SHIRATSUCHI, L. S.; VALE, W. G. do; MALACARNE, T. J.; SCHUCK, C. M.; SILVA, R. G. da; OLIVEIRA JUNIOR, O. L. de.
Afiliação: | LUCIANO SHOZO SHIRATSUCHI, CPAMT; CLEDIR MARCIO SCHUCK, CPAMT; ROBSON GUIMARAES DA SILVA, CNPMS; ORLANDO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPAMT.
Título: | Algoritmos para aplicações de doses variáveis de nitrogênio em tempo real para produção de milho safra e safrinha no Cerrado.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | In: BERNARDI, A. C. de C.; NAIME, J. de M.; RESENDE, A. V. de; BASSOI, L. H.; INAMASU, R. Y. (Ed.). Agricultura de precisão: resultados de um novo olhar. Brasília, DF: Embrapa, 2014. cap. 17, p. 224-230.
ISBN: | 978-85-7035-352-8
Idioma: | Português

Conteúdo:

Sensores ativos de dossel acoplados a máquinas capazes de realizar aplicação em taxas variáveis e em tempo real de nitrogênio (N) vêm sendo usados com sucesso em outros países,
mostrando que é possível economizar fertilizantes nitrogenados e aumentar a produtividade do milho. Geralmente estes sensores têm sido utilizados comercialmente no Brasil com algoritmos
ou fórmulas matemáticas desenvolvidos em outros países como EUA e Europa. Desta forma, existe uma necessidade de desenvolver e/ou calibrar estes algoritmos para condições de Cerrado
tanto para milho safra como milho safrinha. O objetivo deste trabalho foi desenvolver e calibrar algoritmos para adubação nitrogenada de cobertura em tempo real com a utilização em sensores ativos de dossel nas culturas de milho safra e safinha. O experimento foi conduzido em parcelas grandes com diferentes doses de N em fazendas comerciais entre os anos 2010 e 2013 na região do Cerrado. Foram realizadas leituras periódicas com sensores ativos de dossel entre os estágios V8 e V12 no milho. Baseado no histórico de produtividade de milho safra e safrinha combinado com a abordagem de índice de suficiência de N (NSI), dois algoritmos foram desenvolvidos e calibrados para utilização em milho safra e safrinha. Sendo eles: Milho safra ou safrinha em plantio normal (epoca ideal sem atraso): Dose de N (kg.ha-1) = -9509,6NSI2 + 15921NSI - 6481,2; Milho safrinha em plantio atrasado: Dose de N (kg.ha-1) = -9509,6NSI2 + 15921NSI - 6541,2.

Palavras-Chave: | Active canopy sensors; Proximal remote sensing; Sensore ativo de dossel; Sensoriamento remoto proximal.
Thesagro: | Agricultura de precisão; Sensoriamento remoto.
Thesaurus Nal: | Precision agriculture.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agrossilvipastoril (CPAMT)
Exemplares: | CNPMS - (26262-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS