Data/hora: 24/06/2024 01:13:09

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	27/08/2009	
Data da última atualização: 	16/01/2024	
Autoria: 	SILVA, A. J. P.; COELHO, E. F.; SANTANA, J. A. do V.; COELHO FILHO, M. A.	
Afiliação: 	Alisson Jadavi da Silva, ESALQ; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; José Antonio do Vale Santana, ESALQ; MAURICIO ANTONIO COELHO FILHO, CNPMF.	
Título: 	Calibração da TDR para leitura da unidade em três solos com amostras deformadas e não deformadas.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 32., 2009, Fortaleza. O solo e a produção de bioenergia: perspectivas e desafios:anais. Fortaleza: SBCS: UFC, 2009. 1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Trabalho 2734.	
Conteúdo: 	Dentre técnicas que possibilitam o conhecimento do teor de água no solo, uma das mais vantajosas é a da reflectometria no domínio do tempo(TDR). O presente trabalho foi realizado na EMBRAPA/CNPMF como objetivo de apresentar equações de calibração de sondas de TDR para leitura de umidade em três solos de diferentes classes texturais, utilizando-se amostra deformadas e não deformadas. Os resultados permitiram concluir que a metodologia de calibração influi nos modelos de estimativa da umidade em função da constante dielétrica a parte do solo, sendo que os modelos polinomiais cúbicos para a calibração com amostras deformadas apresentaram menor precisão comparado à calibração em laboratório com amostras não deformadas.	
Palavras-Chave: 	Constante dielétrica; Reflectometria.	
Thesagro: 	Água; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (25737-1) - UPC - AA - DD - Publicação digital -  -  - DIS