Data/hora: 23/09/2024 05:51:41

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste.	
Data corrente: 	15/12/1997	
Data da última atualização: 	11/01/2011	
Autoria: 	SILVA, A. M. da.	
Título: 	Construção e uso de um tomógrafo com resolução micrométrica para aplicações em ciências do solo e do ambiente.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	Sao Carlos: USP-EESC, 1997.	
Páginas: 	129 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Doutorado em Engenharia Ambiental) - Universidade de São Paulo, São Carlos.	
Conteúdo: 	A ciencia do Ambiente e a Ciencia do Solo, ha decadas, procuram compreender e modelar os fenomenos que ocorrem no solo, principalmente na zona nao saturada. Como o entendimento de muitos desses fenomenos depende de uma investigacao em nvel de poros e agregados, desenvolveu-se, aqui, um tomografo de raios X, de resolucao micrometrica, com o objetivo de se obterem imagens, de forma nao destrutiva, do interior de amostras de solo, com resolucao espacial de pelo menos 100 um. Foi possivel projetar e construir um equipamento de baixo custo, comparativamente aos equipamentos comerciais disponiveis, de alta resolucao, para uso, principalmente, na area medica e na industria, com precos proibitivos para aplicacoes em solo e ambiente. Inicialmente, obtiveram-se imagens de phantoms de acrilico com orificios de 500 um, phantoms de resina epoxy e Pb02, com orificios de 100 um, 200 um e 300 um, amostras de solos peneirados com agregados de 212 um a 250 um e de microsferas de vidro com diametros  de 212 um a 500 um. Foram identificados poros medindo100 um ou menos. Poros dessa dimensao foram visualizados, tambem, em tomografias de amostras compostas de graos de areia de 1mm e raizes. Como um exemplo do potencial do metodo e do equipamento, foi possivel detectar os fenomenos do selamento superficial em amostras nao deformadas de solo, onde nota-se a presenca de tres camadas bem distintas, com diferentes densidades e composicoes texturais, nas dimensoes de 1000 um, 500 um e 1700 um. Os colimadores,aqui construidos, possibilitaram operar com energias de 60 keV, viabilizando o trabalho com amostras de cerca de 10 mm.	
Palavras-Chave: 	Construcao; Construction; Equipament; Microtomografia; Tomografo; Use; Uso.	
Thesagro: 	Solo.	
Thesaurus Nal: 	radiography; soil.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)	
Exemplares: 	CPAO - (13689-1) - ADP - TS - PP - T 07/97 -  - 97.00047 - DIS