Data/hora: 22/09/2024 01:13:45

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	24/09/2003	
Data da última atualização: 	25/10/2018	
Autoria: 	PEDROTTI, A.; PAULETTO, E. A.; CRESTANA, S.; CRUVINEL, P. E.; VAZ, C. M. P.; NAIME, J. de M.; SILVA, A. M. da.	
Afiliação: 	Alceu Pedrotti, Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Engenharia Agronômica; Eloy Antonio Pauletto, Universidade Federal de Pelotas - UFPel/Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel/Departamento de Solos; SILVIO CRESTANA, CNPDIA; PAULO ESTEVAO CRUVINEL, CNPDIA; CARLOS MANOEL PEDRO VAZ, CNPDIA; JOAO DE MENDONCA NAIME, CNPDIA; ALVARO MACEDO DA SILVA, CNPDIA.	
Título: 	Tomografia computadorizada aplicada a estudos de um Planossolo.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 38, n. 7, p. 819-826, jul. 2003	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Computer-assisted tomography for studies of an Albaqualf.	
Conteúdo: 	Na busca de técnicas mais apuradas para a determinação e avaliação de parâmetros físicos do solo com aplicabilidade em várzeas, vem se destacando a tomografia computadorizada, por medir a densidade e a umidade com boa sensibilidade e alta resolução espacial. O presente trabalho teve como objetivo descrever aspectos e procedimentos da calibração de um minitomógrafo de raios-X e gama para estudo da densidade e umidade de um Planossolo no Rio Grande do Sul, bem como estabelecer parâmetros estatísticos para sua adequada utilização. A calibração do minitomógrafo foi obtida pela regressão linear entre as unidades tomográficas (UT), apresentadas pelo programa de reconstrução de imagem, e os coeficientes de atenuação linear (ml, cm-1), medidos por transmissão direta de raios gama, em amostras dos horizontes A e B do Planossolo, água destilada, benzina e alumínio. Para as medidas de transmissão direta de radiação utilizaram-se recipientes com água destilada, benzina, solo e Al, obtendo-se as seguintes fórmulas para o cálculo da densidade do solo no horizonte A: Ds = [(UT/986,16)-(0,200xq)]/0,267; e no horizonte B: Ds = [(UT/986,16)-(0,200xq)]/0,297, em que UT é o valor médio de UT em cada linha e q é a umidade volumétrica da amostra de solo, em m3 m-3. Com as configurações obtidas, verificou-se variabilidade média de 2,74% e 0,73%, respectivamente, em termos de homogeneidade e repetibilidade. Os erros atribuídos ao equipamento são de 0,051 e 0,046 Mg m-3, respectivamente, nos horizontes A e B, revelando precisão e adaptabilidade no emprego da técnica em estudos do Planossolo.	
Palavras-Chave: 	calibração; densidade do solo; lowland; miniscanner; minitomógrafo; soil moisture.	
Thesagro: 	Umidade do Solo; Várzea.	
Thesaurus Nal: 	calibration; soil density.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/24871/1/v38n7a05.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (24871-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS