Data/hora: 23/06/2024 03:44:12

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 15/07/1999
Data da última atualização: | 28/06/2023
Autoria: | LOPES, P. R. C.; SILVA, A. de S.; ANJOS, J. B. dos; PORTO, E. R.
Afiliação: | PAULO ROBERTO COELHO LOPES, CPATSA; ADERALDO DE SOUZA SILVA, CPATSA; JOSE BARBOSA DOS ANJOS, CPATSA; EVERALDO ROCHA PORTO, CPATSA.
Título: | Inducao de escoamento superficial em microbacias no semi-arido brasileiro.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | In: CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE SISTEMAS DE CAPTACAO DE AGUA DE CHUVA, 9., 1999, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semi-Arido; Singapura: IRCSA, 1999.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Notas: | Editado por Johann Gnadlinger, Everaldo Rocha Porto, Eduardo Assis Menezes, Paulo Roberto Coelho Lopes, Ines Rieder.
Conteúdo: | São apresentados resultados de dez anos de hidrologia superficial, referente a oito microbacias hidrográficas com diferentes sistemas de manejo da vegetação natural (caatinga) da região semi-árida brasileira, visando a indução do escoamento superficial, captação e armazenamento de água de chuva para a pequena irrigação. Em uma área uniforme foram construídas oito microbacias experimentais, com o objetivo de fazer-se a avaliação hidrológica de diversas combinações de manejo de solo e vegetação, visando a indução de escoamento superficial de água e conservação da vegetação natural. O experimento foi instalado nas microbacias (parcelas) com áreas variando de 1,1 a 2,7 ha e declividades de 0,7 a 1,4%. Na parte mais baixa de cada parcela (local de saída da água proveniente do escoamento superficial), foi instalada uma calha Parchal e um linígrafo para medição da água escoada. Em cada parcela foi também instalado um pluviometro com o objetivo de monitorar-se a quantidade exata de chuvas ocorridas na área. Em todos os anos de observação a parcela onde foi feito o desmatamento total da vegetação aproveitando-se a drenagem natural da área e construídos terraços tipo canal, a maior eficiência de escoamento superficial de água e perdas de solo foram maiores, seguida da parcela desmatada em faixas alternadas (50 % da vegetação retirada) com drenagem intensa e aplicação de cloreto de sódio nas faixas desmatadas (300g m-2), e da parcela desmatada em faixas alternadas de vegetação natural com terraços de base estreita tipo canal, construídos na área desmatada. A parcela na qual a vegetação natural foi mantida inalterada, não houve escoamento superficial de água.
Palavras-Chave: | Escoamento superficial; Micro-watershed; Natural resource; Nordeste; Northeast.
Thesagro: | Microbacia; Recurso natural.
Thesaurus Nal: | Natural resources.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/130597/1/Paulo-Roberto-1.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (7522-1) - UPC - RA - CD - 20 -  -  - DIS