Data/hora: 21/06/2024 20:22:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital.	
Data corrente: 	15/04/2009	
Data da última atualização: 	24/08/2009	
Autoria: 	SILVA, B. B. da; LOPES, G. M.; AZEVEDO, P. V. de.	
Afiliação: 	BERNARDO BARBOSA DA SILVA, UFCG; GLÁUCIA MIRANDA LOPES, UFCG; PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO, UFCG.	
Título: 	Determinação do albedo de áreas irrigadas com base em imagens LANDSAT 5-TM.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Agrometeorologia, Piracicaba, v. 13, n. 2, p. 201-211, 2005.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A presente pesquisa teve por objetivo a determinação do albedo da superfície envolvendo áreas irrigadas do Projeto Nilo Coelho, parte do reservatório de Sobradinho, áreas de vegetação nativa e parte da área urbana dos municípios de Petrolina, PE e Juazeiro, BA, com técnicas de sensoriamento remoto. Foram utilizadas duas imagens do satélite Landsat 5 - Thematic Mapper, obtidas em 04 de dezembro de 2000 e 04 de outubro de 2001. A determinação do albedo da superfície foi feita segundo procedimentos do algoritmo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land), que se baseia na radiância dos canais reflectivos (1, 2, 3, 4, 5 e 7) do Landsat 5-TM. Constatou-se não haver diferenças consideráveis no albedo para os anos estudados, quando se considerou a imagem como um todo. No entanto, algumas áreas ocupadas com cultivos irrigados apresentaram diferenças marcantes de um ano para o outro, resultantes de práticas agrícolas correntes. Os padrões apresentados pelos pomares de diferentes frutíferas estão em concordância com outros estudos conduzidos na área.	
Palavras-Chave: 	Albedo de superfície; Landsat 5; Mapeador temático; Radiância espectral; Sebal.	
Thesagro: 	Sensoriamento Remoto.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (12749-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS