Data/hora: 23/09/2024 02:11:04

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	28/02/2013	
Data da última atualização: 	29/08/2017	
Autoria: 	SILVA, B. B. da; BRAGA, A. C.; BRAGA, C. C.; OLIVEIRA, L. M. M. de; GALVÍNCIO, J. D.; MONTENEGRO, S. M. G. L.	
Afiliação: 	BERANRDO BARBOSA DA SILVA, UFPE; ALEXANDRA CHAVES BRAGA, UFCG; CÉLIA CAMPOS BRAGA, UFCG; LEIDJANE MARIA MACIEL DE OLVIERA, UFPE; JOSICLÊDA DOMICIANO GALVÍNCIO, UFPE; SUZANA MARIA GICO LIMA MONTENEGRO, UFPE.	
Título: 	Evapotranspiração e estimativa da água consumida em perímetro irrigado do Semiárido brasileiro por sensoriamento remoto.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 47, n. 9, p. 1218-1226, set. 2012.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Evapotranspiration and assessment of water consumed in irrigated area of the Brazilian Semiarid Region by remote sensing.	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi mapear a evapotranspiração real (ETr) e determinar o volume de água utilizado no projeto de irrigação de São Gonçalo, PB, no Semiárido brasileiro, com auxílio do sensoriamento remoto. Foram adquiridas imagens TM/Landsat 5 da área em estudo, em 2008, que foram utilizadas na obtenção dos mapas temáticos da ETr diária. Selecionaram-se dois pomares de coqueiro-anão para validação dos resultados da evapotranspiração obtida com o "surface energy balance algorithm for land" (ETSebal) e com o método FAO-56 (ETFAO). Para determinação da ETFAO, utilizou-se o produto entre o coeficiente de cultura, o coeficiente de ajuste e a evapotranspiração de referência. As diferenças obtidas, com uso das duas técnicas, resultaram em raiz do erro quadrado médio, erro relativo médio e erro absoluto médio iguais a 0,53 mm, 9,46% e 0,43 mm, respectivamente. Nas áreas irrigadas, a ETr representou 85% do saldo de radiação e, nas de sequeiro, apenas 12,5%. O mapeamento da ETr delimitou claramente as áreas irrigadas das de sequeiro, bem como as diferenças existentes no interior do perímetro irrigado do projeto em investigação. O volume de água empregado no projeto de irrigação representa, somente no período de julho a dezembro, mais de 60% da capacidade do açude de São Gonçalo.	
Palavras-Chave: 	Albedo; Landsat 5; Saldo de radiação; Semiárido; Temperatura da superfície.	
Thesagro: 	Água; Evapotranspiração; Sensoriamento remoto.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/77690/1/PAB-v.47-n.9-p.1218-1226.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (54072-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS