Data/hora: 08/06/2024 20:51:55

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 29/05/2008
Data da última atualização: | 10/06/2008
Autoria: | SILVA, C. A. da.
Título: | Otimização de metodologia de extração e determinação de boro em solos.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | 2003.
Páginas: | 83 f.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG.
Conteúdo: | É proposta a otimização na metodologia de extração e determinação de boro disponível em solo. O boro disponível foi extraído de latossolo vermelho escuro utilizando uma solução extratora 5 mmol L(-1) de Al(2)(SO4)3 sob dispersão ultra-sônica. Este método correlacionou com o método padrão de extração com água quente tendo a vantagem da floculação da argila dispersa promovida pelo sulfato de alumínio. A determinação do boro, baseada na propriedade desta espécie de formar complexo com o ligante Azometina-H, como apresentado na literatura proporciona boa repetibilidade. Desta maneira, o que realmente interessa é aumentar a sensibilidade do método. Para essa otimização, utilizaram-se planejamentos combinando variáveis de mistura, [Triton® X-100, Poli(etilenoglicol) (PEG) e água], e variáveis -de concentração [Tampão ácido acético /acetato de amônio e Azometina-H], além de planejamentos para superfície de resposta. Os experimentos conduzidos, dentro dos limites estabelecidos para os planejamentos, forneceram as condições otimizadas para a determinação espectrofotométrica do boro sendo, 2,5 mol L(-1) de Tampão e 1,7 g L(-1) de Azometina-H, como meio reacional, uma solução 1,2 % (m/v) de poli(etilenoglicol). Nestas condições verificou-se um aumento de três vezes na sensibilidade do método quando comparado com outras metodologias disponíveis. Os estudos dos interferentes feitos, nas condições otimizadas, mostraram que o íon Cu(ll) causa uma interferência significativa pelo aumento da intensidade do sinal por estar atuando provavelmente como ativador da reação. O efeito da força iônica, verificado pela adição de solução de nitrato de sódio, também causa interferência a partir de concentrações 0,3 mol L(-1) diminuindo a intensidade do sinal, conseqüentemente, subestimando a concentração de boro presente no meio reacional.
Thesagro: | Boro; Química do Solo; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (29098-1) - ADD - TS - -- - T019/03 - SIL - T019/03 - DIS