Data/hora: 10/06/2024 09:04:00

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 14/04/2003
Data da última atualização: | 14/04/2003
Autoria: | SILVA, C. L. da.
Título: | Modelagem da precipitação efetiva na cultura do milho.
Ano de publicação: | 1993
Fonte/Imprenta: | 1993.
Páginas: | 82 f.
Idioma: | Português
Notas: | Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. Orientador: Prof. Dr. Márcio Mota Ramos.
Conteúdo: | Com o objetivo de simular a precipitação efetiva para fins de irrigação suplementar, desenvolveu-se um modelo que leva em consideração as propriedades físico-hídricas do solo, a intensidade e duração das chuvas, as condições de evapotranspiração da cultura e as perdas por interceptação foliar, provodada pelo dossel vegetativo da cultura. Para simular a infiltração da água de chuva no solo, usou-se o modelo GAML. Para calcular a redistribuição de água no solo e as perdas por percolação, usou-se a equação de Darcy. Para calcular a condutividade hidráulica não-saturada do solo, usou-se a equação de Campbell. Para simular a interceptação foliar, ajustou-se uma equação potencial, a partir da medição da interceptação foliar de 21 chuvas, sendo o total precipitado dessas chuvas 299,2mm e a interceptação foliar medida 97,1mm. em todo ciclo da cultura, o total precipitado foi 941,2mm e a interceptação foliar simulada foi 243,2mm, correspondendo a 26% do total. Verificou-se que 75% dos desvios entre a umidade medida e simulada foram menores que 10%, o que leva a crer que o modelo possa ser utilizado para calcular a precipitação efetiva para planejamento de projetos de irrigação.
Palavras-Chave: | Dolo; Infiltração da água; Perdas por percolação; Precipitação efetiva.
Thesagro: | Irrigação; Milho; Simulação.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (7413-1) - ADD - TS - -- -  - SIL - 1994.00005 - DIS