Data/hora: 07/06/2024 05:23:57

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 01/11/2005
Data da última atualização: | 14/09/2006
Autoria: | KARASAWA, S.; ANGELOCCI, L. R.; MELO, R. W. de; SILVA, C. R. da; FAVARIN, J. L.
Afiliação: | ESALQ/USP.
Título: | Instalação e calibragem de lisímetros de pesagem por célula de carga em cafezal adensado.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 14., 2005, Campinas. Agrometeorologia, agroclimatologia e agronegócio: anais. Campinas: UNICAMP, 2005.
Páginas: | 2 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Entre vários métodos de mensurar a evapotranspiração ou mesmo aferir a transpiração de uma planta isolada, a lisimetria é um dos mais utilizados. Desde que instalados e operados adequadamente, os lisímetros permitem medidas relativamente precisas. Eles são classificados de acordo com o princípio usado na medida da perda de água por evapotranspiração em lisímetros de drenagem, de lençol freático a nível constante e de pesagem. Os lisímetros do último tipo são considerados mais precisos (Howell et al., 1995) e ultimamente tem sido muito usados, principalmente pela evolução das células de carga como sensor de variação de peso. A célula de carga já vem pré-calibrada da fábrica, mas é importante a re-calibragem, sendo esta realizada no local de operação da mesma, como indicado por Howell et al., (1995). Considerando a importância de se conhecer o desempenho dos lisímetros de célula de carga, em função das condições em que foram instalados e das características de sua construção, este trabalho tem por objetivo apresentar detalhes de construção e calibragem de dois lisímetros de células de carga, cada um comportando um cafeeiro em crescimento.
Palavras-Chave: | Calibragem de lisímetro; Células de carga em forma de viga.
Thesagro: | Café.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (10970-1) - ADD - PL - -- - 630.2515 - CON -  - DIS