Data/hora: 04/06/2024 02:30:09

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 07/02/2002
Data da última atualização: | 07/02/2002
Autoria: | YAMAJI, F. M.; BALDAN, S. T.; SILVA, D. A.
Título: | Pirolise em madeira de Eucalyptus e Pinus e analise do carvao produzido.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | SBPN - Scientific Journal, Sao Paulo, v. 5, n. 1, p. 82-83, 2001.
Idioma: | Português
Notas: | Edição dos Anais da 9ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisadores Nikkeis, Bauru, 2001.
Conteúdo: | O processo de obtencao de carvao realizado na ausencia total de oxigenio e com a recuperacao de todos os produtos da carbonizacao (vapor d'agua, liquidos organicos e gases nao condensaveis), e denominado destilacao seca (tambem chamda de pirolise, ou ainda, de carbonizacao). No Brasil, as instalacoes existentes sao projetadas, quase sempre, para aproveitar somente o carvao vegetal, perdendo-se os volateis condensaveis e nao condensaveis. Nesses processos convencionais de obtencao do carvao, existe a presenca controlada de ar, ocorrendo sempre a queima de uma parte da madeira a ser carbonizada. O calor gerado por esta queima e o responsavel pela trnsformacao do restante da madeira em carvao. Nos processos  convencionais de producao de carvao vegetal, o rendimento e as qualidades fisicas  e quimicas do produto final dependerao dos fornos, da regulagem da entrada de ar e, principalmente, das caracteristicas da madeira. As experiencias te mostrado que o comportamento termico da madeira esta em funcao de seus tres maiores componeentes, sendo que a hemicelulose decompoe-se entre 225-325oC; a celulose entre 325-375oC; e a lignina que e o componente masi estavel, degrada-se entre 250-375oC.
Thesagro: | Carvão Vegetal.
Thesaurus Nal: | Eucalyptus; Pinus.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (3261-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS