Data/hora: 07/06/2024 14:13:17

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 16/12/1997
Data da última atualização: | 16/12/1997
Autoria: | SILVA, D. A. da; KLINK, C. A.
Título: | Crescimento e alocacao de biomassa de duas gramineas nativas do cerrado.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | In: LEITE, L.L.; SAITO, C.H., ed. Contribuicao ao conhecimento ecologico do cerrado. Brasilia: UnB, 1997.
Páginas: | p.59-63.
Idioma: | Português
Notas: | Trabalho apresentado no 3o. Congresso de Ecologia do Brasil, Brasilia, 1996.
Conteúdo: | O crescimento e padrao de alocacao de biomassa de duas gramineas nativas contrastantes do Cerrado foi estudado. Echinolaena inflexa (Poiret) Chase e uma especie perene rizomatosa C3 e foi comparada com Schizachyrium tenerum Ness, uma especie perene cespitosa C4. Sementes de ambas foram coletadas no campo e semeadas no laboratorio. Com 24 semanas de crescimento com estufa S. tenerum obteve valores maiores em relacao a E. inflexa para altura (38,2 e 10,7 cm, respectivamente), numero de perfilhos (10,6 e 6,5, respectivamente) e numero de folhas (32,4 e 24,5, respectivamente). Estas diferencas foram significativas (P<0,05). A especie cespitosa priorizou o investimento de biomassa subterranea. A razao entre a biomassa alocada para raizes e a biomassa alocada para estruturas aereas foi de 1,12 em S. tenerum e 0,63 em E. inflexa (P<0,001). Os resultados indicam que especies de formas de crescimento distintas devem responder de maneira diferenciada ao fogo. O maior investimento de biomassa nas estruturas subterraneas em S. tenerum deve conferir-lhe tolerancia ao fogo. E. inflexa posui menor alocacao de biomassa subterranea, porem possui rizomas que lhe dao capacidade de reconolizacao de areas queimadas.
Palavras-Chave: | Echinolaena inflexa; Growth; Planta nativa; Schizachyrium tenerum.
Thesagro: | Biomassa; Cerrado; Crescimento; Gramínea.
Thesaurus Nal: | biomass; grasses.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (10548-1) - ADD - PL - -- - CRI4446 -  - CRI4446 - DIS