Data/hora: 21/06/2024 15:44:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio-Norte.	
Data corrente: 	28/07/1999	
Data da última atualização: 	28/07/1999	
Autoria: 	SILVA, J. B. C.; FALCAO, L. L.; NAPOLEAO, I. T. O.	
Título: 	Desenvolvimento de um sistema para desinfestacao de substratos para producao de mudas, utilizando vapor de agua.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	Brasilia: Embrapa Hortalicas, 1998.	
Páginas: 	7p.	
Série: 	(Embrapa Hortalicas. Pesquisa em Andamento, 15)	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Para o tratamento sanitario de substratos utilizados no cultivo de plantas tem-se utilizado frequentemente o gas brometo de metila. Entretanto, o uso deste gas devera serpaulatinamente restringido, prevendo-se a sua abolicao ate o ano 2010. Como opcao, desenvolveu-se um equipamento simples e eficaz, que utiliza o vapor de agua a baixa presao, e portanto sem risco para o operador. Trata-se de um conjunto formado por uma caldeira industrial com capacidade para evaporar 30 L/h. O vapor para aquecer o substrato contido em uma caixa cilindrica com capacidade de 2000 L. O vapor e aplicado no fundo da caixa que contem uma camada de brita coberta com uma tela metalica de 2 mm, que favorece a distribuicao uniforme do vapor por toda a massa de substrato. O tempo de aquecimento e de aproximadamente 3 hs e o calor armazenado durante este periodo mantem a massa de substrato aquecida a temperaturas pasterizantes, por ate 4 h apos a aplicacao do vapor. Para testara a eficaccia do sistema avaliou-se a sobrevivencia dos patogenos Ralstonia solanacearum. Fusarium oxysporum e Sclerotinia sclerotiorum, distribuidos em tres posicoes e duas profundidades da massa de substrato. O tratamento por uma hora, em adicao ao perido de aquecimento, resultou na eliminacao de todos os patogenos testados.	
Palavras-Chave: 	Producao de mudas; Substrato; Termoterapia.	
Thesagro: 	Desinfestação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Meio-Norte (CPAMN)	
Exemplares: 	CPAMN - (6133-1) - EMB - FL - -- - FOL 320/99 -  - 1999.00320 - DIS