Data/hora: 22/06/2024 03:49:45

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	03/10/2003	
Data da última atualização: 	03/10/2003	
Autoria: 	SILVA, J. M. A. da.	
Título: 	Modelo hidrologico para o calculo do balanco hidrico e obtencao do hidrograma de escoamento superficial em bacias hidrograficas: desenvolvimento e aplicacao.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	2002.	
Páginas: 	137 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Doutorado em Engenharia Agricola) - Universidade Federal de Vicosa.	
Conteúdo: 	Desenvolveu-se uma metodologia que permite realizar o balanco hidrico de bacias hidrografica e obter, a partir do modelo digital de elevacao do terreno, hidrograma de escoamento superficial, a vazao maxima e seu tempo de ocorrencia, e o volume escoado superficialmente, considerando escoamento em encostas ou em canais. Para a utilizacao do modelo, o usuario deve fornecer imagens  relativas ao modelo digital de elevacao do terreno, a rede de drenagem e as direcos de escoamento na baica hidrografica e de informacoes relativas a precipitacao, a interceptacao pela cobertura vegetal, ao armazenamento superficial, a rugosidade do terreno e do solo. A taxa de producao de vazao de cada celula da bacia e obtida pela diferenca entre a precipitacao e a infiltracao, obtida por meio da equacao de Green-Ampt modificada pro Mein-Larson. A modelagem do escoamento superficial e realizada utilizando o modelo de ondas cinematicas. Uma vez informado o local para o qual se deseja obter o hidrograma, o modelo identifica se o escoamento e em canais ou na encosta. O hidrograma resultante de cada celula e obtido pela soma dos hidrogramas advindos da area de contribuicao com hidrograma gerado na mesma. Para a avaliacao do modelo, instrumentou-se a precipitacao e o escoamento superficial. Visando facilitar a utilizacao da metodologia elaborou-se um software no ambiente de programacao Delphi. A fim de se realizar a analise de sensibilidade do modelo, procedeu-se a simulacoes considerando variacoes nos valores de interceptacao pela cobertura vegetal, armazenamento superficial, rugosidade do terreno, conddutividade hidraulica do solo saturado, umidade de saturacao e potencial matricial na frente de umedecimento. Os valores obtidos nas simulacoes realizadas com o modelo foram comparados  com os valores obtidos na bacia, com o metodo do Numero de Curva, como o Metodo Racional e com o WEPP. Os resultados das simulacoes apresentaram diferencas em relacao aos valores obtidos na bacia. Os resultados obtidos mostraram a sensibilidade do modelo em relacao aos fatores citados.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (23837-1) - ADD - TS - -- - T015/02 - SIL - T015/02 - DIS