Data/hora: 22/06/2024 21:11:29

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 01/04/2009
Data da última atualização: | 01/04/2009
Autoria: | ARANTES, M. D. C.; MENDES, L. M.; RABELO, G. F.; SILVA, J. R. M. da; MORI, F. A.; BARBOSA, A. M.
Título: | Gaseificação de materiais lignocelulósicos para geração de energia elétrica.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Ciência Florestal, Santa Maria, v. 18, n.3/4, p. 525-533, set./dez. 2008.
Idioma: | Português

Conteúdo:

O objetivo deste trabalho foi construir um gaseificador contracorrente em alvenaria para avaliar o
potencial de geração de energia elétrica de espécies de eucalipto cultivadas no estado de Minas Gerais, de
resíduos da agroindústria e da mistura desses materiais. Determinaram-se a composição química imediata e o
poder calorífico dos materiais utilizados. Experimentaram-se os diferentes materiais lignocelulósicos e a
gasolina, como testemunha. Para os fatores testados, foram executadas medições dos rendimentos elétricos e
de consumos dos materiais. O delineamento estatístico foi o inteiramente casualizado, com 17 tratamentos e
três repetições e as análises estatísticas feitas a 5% de significância. Com base nos resultados obtidos e nas
análises estatísticas realizadas, concluiu?se que o conjunto gaseificador-gerador é de fácil construção,
fabricado com materiais de fácil aquisição e de custo reduzido; dentre os materiais avaliados o carvão da
espécie Corimbia citriodora, com 78% de carbono fixo, apresentou o melhor desempenho de potência
gerada, obtendo-se 1.391 watts, com tensão constante de 230 volts. Os resíduos utilizados de bagaço de cana,
palha de arroz, casca de café, sabugo de milho e moinha de carvão não apresentaram potencial para geração
de energia pelo tipo de gaseificador utilizado.

Palavras-Chave: | Resíduos.
Thesagro: | Carvão Vegetal; Energia Elétrica; Gaseificação.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (44989-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS