Data/hora: 16/06/2024 23:51:03

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Data corrente: 	20/09/2006	
Data da última atualização: 	22/09/2006	
Autoria: 	VELINI, E. D.; FORTES, J. V.; ADEGAS, F.; COSTA, A. G. F.; FIORINI, M. V.; SILVA, J. R. M.	
Título: 	Desenvolvimento de um amostrador dinâmico e de técnicas para a avaliação da deriva em aplicações comerciais de herbicidas.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DA CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS, 25., 2006, Brasilia, DF. Convivendo com as plantas daninhas: resumos. Brasília, DF: SBCPD: UnB: Embrapa Cerrados, 2006.	
Páginas: 	p. 233.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Nome correto do terceiro autor ADEGAS, F. S.	
Conteúdo: 	O objetivo do trabalho foi desenvolver técnicas e equipamentos para determinar a intensidade deste processo em aplicações comerciais de herbicidas. O método utiliza dois amostradores acionados por motores elétricos de 12 V com sistema de redução e transmissão que permite a obtenção de movimento pendular com amplitude de 110° e freqüência de 0,67 Hz. Os sistemas foram utilizados para a movimentação de hastes metálicas com 67,5 cm de comprimento as quais foram presos retângulos de espuma com 5,53 cm x 10 cm x 0,3 cm e alvéolos abertos para que as gotas da solução de aplicação pudessem ser capturadas durante o processo de passagem pelos alvos. Para que fosse possível estimar a deriva com os dados de deposição nos alvos, foi feito um primeiro estudo em que se realizou o balanço de massa em 12 aplicações do traçador FDC-1 direcionadas ao solo. Estas aplicações foram feitas com diferentes condições ambientais e operacionais para distintos níveis de deriva fossem obtidos. Foi possível estimar a deriva, expressa em L de calda aplicada, a partir dos dados de depósito do traçador nos alvos. Considerando as informações obtidas, a metodologia foi utilizada para a avaliação da deriva em um total de 76 aplicações de herbicidas de manejo no período de outubro e novembro de 2005, na região de Londrina-PR. O FDC-1 foi substituído pelo corante fluorescente rodamina. O traçador foi adicionado a calda de aplicação dos herbicidas em concentrações próximas a 1 ppm. Após a aplicação da carga completa de um tanque, amostras da solução de aplicação e os alvos foram removidos e levados a laboratório para quantificação do traçador por cromatografia em fase líquida e detecção por fluorescência. As porcentagens de deriva oscilaram entre 0,67% e 5,59% sendo influenciadas por todas as características ambientais e operacionais (bicos, pressões, adjuvantes e modelos de pulverizadores) avaliadas. Destacaram-se os efeitos do modelo de pulverizador sendo que as porcentagens de deriva foram sistematicamente mais altas para os equipamentos com acoplamento de três pontos ao trator, com barras mais curtas e sem sistemas de estabilização.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (26634-1) - ADD - PL - -- - RF 632.5 - C749c -  - DIS