Data/hora: 16/06/2024 10:33:58

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	04/03/2009	
Data da última atualização: 	04/03/2009	
Autoria: 	LOSCHI NETO, A.; SILVA, J. R. M. da; LIMA, J. T.; RABELO, G. F.	
Título: 	Efeito das diferentes madeiras no isolamento acústico.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Floresta, Curitiba, v. 38, n. 4, p. 673-682, out./dez. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O isolamento acústico depende das propriedades do material, principalmente dimensões, formas umidade e densidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar o isolamento sonoro proporcionado por madeiras de diferentes densidades e verificar o comportamento do isolamento por meio da análise espectral. Foram selecionadas madeiras do gênero Eucalyptus, Dipteryx (cumaru) e Pinus, em cinco grupos de distintas densidades. Foram montadas barreiras acústicas, em forma de cubos ocos com arestas internas de 60 cm. A avaliação consistiu em emitir uma onda gerada por um computador por meio de um alto-falante localizado dentro da barreira acústica e captá-la por um microfone localizado
a um metro de distância. O nível de pressão sonora foi medido com um decibelímetro. A maior atenuação acústica (25,7 dB(A)) foi apresentada pela madeira de Eucalyptus grandis (0,880 g/cm³), e o pior desempenho foi apresentado pelo Pinus sp, com 15 dB(A). Essas madeiras apresentaram maior e menor densidade, respectivamente.	
Palavras-Chave: 	Densidade; Isolamento acústico.	
Thesagro: 	Madeira.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (44592-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS