Data/hora: 23/09/2024 10:51:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	24/12/2014	
Data da última atualização: 	02/02/2021	
Autoria: 	COSCIONE, A. R.; SILVA, L. F. M.; De MARIA, I. C.; ANDRADE, C. A. de; FERRACINI, V. L.	
Afiliação: 	ALINE R. COSCIONE, IAC; LIVIA F. M. SILVA, IAC; ISABELLA C. DE MARIA, IAC; CRISTIANO ALBERTO DE ANDRADE, CNPMA; VERA LUCIA FERRACINI, CNPMA.	
Título: 	Solução do solo e análise de componentes principais para monitoramento da aplicação de lodo de esgoto.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 38, n. 5, p. 1654-1662, 2014.	
DOI: 	http://dx.doi.org/10.1590/S0100-06832014000500030	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo: O uso agrícola do lodo é uma alternativa viável para a reciclagem de nutrientes, embora haja certa preocupação com o aumento de espécies químicas solúveis originadas da mineralização da fração orgânica. Assim, para conhecer a disponibilidade de nutrientes e o risco de contaminação do solo e da água, o estudo da solução do solo é uma ferramenta valiosa. Nesses estudos, o número de variáveis utilizadas ultrapassa facilmente uma dezena, e ferramentas de análise exploratória, como a análise de componentes principais (ACP), revelam a existência ou não de amostras anômalas, de relações entre as variáveis medidas e sua contribuição relativa e de relações ou agrupamentos entre amostras. O objetivo deste trabalho foi identificar variáveis relacionadas com a solução do solo e alteradas, em razão do uso do lodo de esgoto e da adubação mineral, de forma a complementar os procedimentos para monitoramento/avaliação de áreas que recebem esse tipo de resíduo. A composição da solução do solo de uma área que recebeu lodo de esgoto por sete anos consecutivos foi estudada dos 22 aos 46 meses após a sua última aplicação. Com a solução do solo foi possível, por meio da ACP, distinguir as áreas em função da adubação aplicada. Após quatro anos da interrupção das aplicações sucessivas de lodo de esgoto, não verificou-se concentração apreciável de metais na solução do solo, embora ainda seja possível identificar traços da mineralização do resíduo. As variáveis pH, Mn2+, COD, SO4 2-, NO3 - e NH4 + na solução do solo podem ser utilizadas no monitoramento de áreas tratadas com lodo de esgoto.	
Palavras-Chave: 	Análise multivariada; Lodo de esgoto.	
Thesagro: 	Adubo de esgoto; Análise estatística; Matéria orgânica; Metal pesado; Mineralização.	
Thesaurus Nal: 	Heavy metals; Mineralization; Multivariate analysis; Organic matter; Sewage sludge.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/114452/1/2014AP041.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (13299-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS