Data/hora: 20/06/2024 03:32:51

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	23/04/1999	
Data da última atualização: 	23/04/1999	
Autoria: 	SILVA, L. P. da.	
Título: 	Calibracao automatica de modelos tipo chuva-vazao utilizando tecnicas de suavizacao: uma aplicacao ao modelo SMAP-II.	
Ano de publicação: 	1990	
Fonte/Imprenta: 	Rio de Janeiro: UFRJ, 1990.	
Páginas: 	115p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese Mestrado.	
Conteúdo: 	Entre as etapasa dos processos de simulacao hidrologica, a calibracao dos parametros e uma fase muito importante e tambem bastante delicada. Com relacao aos modelos chuva-vazao, alguns processos para calibracao automatica por meio de tecnicas de otimizacao tem sido tentados, no entanto, alguns problemas ainda sao detectados, e o assunto tornou-se motivo de pesquisa para varios autores. Este trabalho examina a possibilidade de aplicacao de metodos de segunda ordem tipo Quasi-Newton para calibracao automatica de modelos conceituais chuva-vazao. A tecnica aqui desenvolvida apresenta uma previa alteracao estrutural de um modelo tipico, de maneira a obter a funcao objetivo de forma unica e explicita em relacao aos parametros. As estruturas tipo patamar limitante que levam a bifurcacao de caminhos, geradores de descontinuidades, foram substituidas por funcoes de suavizacao, com garantia total da manutencao da integridade fisica do modelo. O trabalho inclui aplicacoes em alguns casos de series s sinteticas, e sao feitas algumas consideracoes a respeito de casos reais. Os resultados indicam que um significativo progresso na area de calibracao automatica de modelos conceituais chuva-vazao foi alcancado. O assunto, no entanto, nao fica esgotado, e alguns problemas sao identificados para exploracao em trablahos posteriores.	
Palavras-Chave: 	Flow rate.	
Thesagro: 	Chuva; Vazão.	
Thesaurus Nal: 	rain.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (19654-1) - ADD - TS - -- - T008/90 - SIL - T008/90 - DIS