Data/hora: 11/06/2024 18:17:02

Biblioteca(s): | Embrapa Soja.
Data corrente: | 11/04/2006
Data da última atualização: | 12/04/2006
Autoria: | SILVA, M. de L. O. e.
Título: | Aplicações de lâminas de água e doses de boro na cultura do girassol.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | 2005.
Páginas: | 115 f.
Idioma: | Português
Notas: | Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola/Irrigação e Drenagem) - Universidade Federal de Lavras, Lavras.
Conteúdo: | Este experimento foi conduzido no câmpus da Universidade Federal de Lavras (UFLA), localizada a 21° 14' 06" de latitude sul e 45° 00' 00" de longitude oeste, a uma média de 918 m de altitude, no Estado de Minas Gerais, durante o ano de 2004, com o objetivo de avaliar a viabilidade técnica e econômica da irrigação, associada à adubação borácica, em duas cultivares de girassol, em período de safrinha. Os tratamentos constaram das combinações de quatro lâminas de irrigação baseadas na porcentagem da evapotranspiração da cultura (Lo = O Etc; L1 = 0,75 Etc; L2 = 1,00 Etc e L3 = 1,30 Etc); três doses de boro (B1 = 1 kg/ha; B2 = 2 kg/ha e B3 = 3 kg/ha) e duas cultivares de girassol (H250 e H251). Utilizou-se para a irrigação o sistema por gotejamento. O delineamento experimental, em cada lâmina de irrigação, foi o de blocos casualizados com três repetições em esquema fatorial (3 x 2), sendo os fatores dosagens de boro e cultivares. Foram avaliados o desenvolvimento fenológico das plantas, componentes de crescimento (altura de plantas, diâmetros de caule e de capítulos), componentes de produção (produtividade de grãos e de óleo, teor de óleo dos aquênios e peso de 1000 aquênios), quebramento e acamamento de plantas, severidade da doença mancha de alternaria, eficiência do uso da água em produzir grãos e óleo e análise econômica da cultura irrigada para a situação (1), onde o produtor não possui sistema de irrigação e deve decidir se adquire-o ou não e para a situação (2), onde o produtor possui sistema de irrigação e deve decidir se utiliza-o ou não. Concluiu-se que: a produtividade de grãos e de óleo e a altura das plantas de girassol aumentaram com o aumento das lâminas de irrigação. O quebramento de plantas, o diâmetro e a porcentagem da área fecundada dos capítulos e a eficiência do uso da água em produzir grãos e óleo diminuíram com o aumento das lâminas de irrigação. O incremento de boro aplicado no solo não proporcionou melhoria na qualidade das características avaliadas. As cultivares apresentaram diferenças em relação aos fatores produtividade de óleo, peso de 1000 aquênios, altura de plantas, severidade da doença mancha de alternaria e eficiência do uso da água na produção de óleo.Houve eficiência técnica com produtividade média de grãos de 1924,27 kg/ha, sem irrigação e a da lâmina com 130% de reposição da evapotranspiração de 2863,12 kg/ha. Na situação econômica analisada, cujo preço da saca de girassol considerado foi de R$31,80 (junho/2004), recomenda-se a adoção do tratamento Lo (sem irrigação) para o produtor que não possui o sistema de irrigação e o tratamento L3 (1,30 Etc) para o produtor que possui o sistema de irrigação, no período de safrinha, na região de Lavras/MG.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)
Exemplares: | CNPSO - (26131-1) - ADD - TS - -- - 21/05 -  - 21/05 - DIS