Data/hora: 19/06/2024 11:21:00

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão; Embrapa Cerrados; Embrapa Meio Ambiente; Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	12/01/1993	
Data da última atualização: 	23/11/1999	
Autoria: 	SILVA, O. R. R. F. da.	
Título: 	Desenvolvimento e avaliacao de um prototipo de pulverizador de defensivos agricolas, montado sobre rodas, para tracao humana.	
Ano de publicação: 	1984	
Fonte/Imprenta: 	Vicosa: UFV, 1984.	
Páginas: 	42p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese Mestrado.	
Conteúdo: 	Este trabalho foi realizado no Laoratorio de Mecanizacao Agricola e em campo de cultura da Universidade Federal de Vicosa, com o objetivo precipuo de desenvolver e avaliar o desempenho de um prototipo de pulverizador de defensivos agricolas, montado sobre rodas. O equipamento desenvolvido constou de deposito, bombas, camara de compensacao, limitador de pressao, manometro e barra puverizadora, montados sobre chassi de ferro dotado de rodas de bicicleta, que, ao ser tracionado, utiliza o movimento das rodas para o aciomento das bombas, por meio de um mecanismo de transimissao, composto de rodas dentadas, corrente de roletes e bielas. O prototipo foi avaliado simulando aplicacoes de herbicida e inseticida, utilizando seis relacoes de transmissao (1:0, 65; 1:0, 85; 1:1, 13; 1:1, 3 e 1:1, 53), tres volumes de liquido no tanque (20; 40; 60 litros) em tres condicoes de terrenos: gramado, com restos de cultura de feijao e recem-preparado (arado + grade). Os parametros estudados foram: a forca media e maxima de tracao, a patinagem, pressao e a capacidade operacional. Utilizou-se a analise de regressao para ajustar modelos que melhor descrevessem os dados obsevados. Baseando0se nos resultados obtidos, chegou-se as seguintes conclusoes: a. a forca media e a forma maxima necessarias para a tracao do equipamento crescem co o aumento da relacao de transmissao e com o volume de liquido no tanque; b. a patinagem das rodas do equipamento cresce com o aumento da relacao de transmissao e diminui com o aumento do volume de liquido no tanque; c. a pressao desenvolvida pelo equipamento cresce com o aumento da relacao de transmissao e sofre reducoes com o aumento da patinagem; d. as relacoes de transmissao mais adequada para pulverizar foram: com bico leque 1: 1; 3 e com bico cone, 1:1, 3 e 1:1, 53; e. para piverizar a area de um hectare, o equipamento demanda, em media, o tempo de producao de 1, 5 horas, excluindo o tempo de abastecimento e de manobras; f. para pequenas e medias propriedades, o equipamento mostrou-se eficiente para aplicacoes de defensivos agricolas, cuja pressao de trabalho recomendada nao excedia aproximadamente 70 lb/pol 2 (=480 kPa).	
Palavras-Chave: 	Agricola; Agricultural chemicals; Avaliacao; Barra; Desenvolvimento; Development; Evaluation; Human tracked; Humana; Maquinas; Pesticide; Prototype; Tracao; Tracao humana.	
Thesagro: 	Agricultura; Agrotóxico; Defensivo; Implemento Agrícola; Mecanização; Mecanização agricola; Protótipo; Pulverizador.	
Thesaurus Nal: 	agriculture; mechanization; pest control equipment; prototypes; sprayers.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CNPMA - (1114-1) - ADD - TS - PP - 0256 -  - 1984.00256 - DIS
CPATSA - (24310-1) - ADD - TS - PP - 35/1984 -  - 1984.00035 - DIS
CNPA - (3107-1) - ADD - TS - -- - SIL 1/84 -  - 35.5193 - DIS
CPAC - (16049-1) - ADD - TS - -- - T010/84 - SIL - T010/84 - DIS