Data/hora: 08/06/2024 15:28:21

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste.
Data corrente: | 13/03/2002
Data da última atualização: | 14/01/2011
Autoria: | SILVA, R. A. da.
Título: | Avaliação das características hidráulicas e do desempenho em campo de microdifusor autocompensante Dan Jet 7200.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | 2001.
Páginas: | 61p.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal de Lavras, Lavras.
Conteúdo: | Com a finalidade de suprir com informações as necessidades dos projetistas de irrigação, foi realizado este trabalho de avaliação do desempenho de um um dos elementos de maior importância do sistema de irrigação, o emissor. O emissor escolhido foi o microdifusor autocompensante Dan Jet 7200. Ele foi submetido a testes característicos no Laboratório de Irrigação do Departamento de Engenharia e a testes de desempenho de campo no pomar da Universidade Federal de Lavras, MG, onde esteve em funcionamento pelo período de um ano. Todos os testes realizados consistiram, essencialmente, na aquisição de valores de vazões e suas respectivas pressões. Para os testes de laboratório foram utilizados vinte emissores novos e usados (um ano de uso). Procurou-se avaliar o intervalho de pressão proposto pelo fabricante e caracterizar os emissores. Com essa finalidade, foram obtidos os seguintes parâmetros: curva característica dos emissores, coeficiente de variação de fabricação (CVF), uniformidade de vazão, uniformidade de distribuição, perfil de distribuição da precipitação em relação à distância à haste de sustentenção e alcance dos jatos. Estes testes mostraram uma maior eficiência da membrana reguladora de pressão para os emissores usados no intervalho de pressão proposto pelo fabricante. Os emissores ainda apresentaram: melhor classificação dos emissores novos quanto ao coeficiente de variação de fabricação, boa uniformidade de vazão para todas as situações testadas, péssima uniformidade de distribuição da precipitação e alcance de jatos diferentes quando comparado a emissores novos e usados. Em campo, avaliou-se o desempenho destes por meio de: coeficientes de uniformidades de vazão, uniformidades de distribuição e medidas do alcance dos jatos. Neste, os emissores apresentaram: excelentes valores de uniformidade de vazão para todos os coeficientes trabalhados, péssima uniformidade de precipitação e maior concentração dos jatos na faixa de 1,50 a 1,80m.
Palavras-Chave: | Característica hidráulica; Equipments; Microsprinkler.
Thesagro: | Equipamento Agrícola; Irrigação; Microaspersão.
Thesaurus Nal: | irrigation.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)
Exemplares: | CPAO - (17442-1) - ADP - TS - PP - T 22/01 -  - 02.00002 - DIS