Data/hora: 23/09/2024 18:38:36

Biblioteca(s): 	Embrapa Agrossilvipastoril; Embrapa Florestas; Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	03/02/2017	
Data da última atualização: 	25/09/2017	
Autoria: 	SARTORI, W. W.; SILVA, A. L. da; TARDIN, F. D.; SILVA, V. Q. R. da; SANTOS, C. V. dos; ROTTA, G. W.; CARDOSO, W. S.; MORALES, M. M.	
Afiliação: 	WYLLIAN WINCKLER SARTORI, Graduando da UFMT; ANDRÉ LUIZ DA SILVA, Graduado da UFMT; FLAVIO DESSAUNE TARDIN, CNPMS; VANESSA QUITETE RIBEIRO DA SILVA, CPAMT; CRISLENE VIEIRA DOS SANTOS, Universidade Federal de São João del-Rei; GHEORGES WILLIANS ROTTA, Fiagril Ltda; WILTON SOARES CARDOSO, IFES; MARINA MOURA MORALES, CNPF.	
Título: 	Geração de energia a partir de sorgo biomassa e capim elefante com adição de óleos residuais.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	Revista Científica Intelletto, Venda Nova do Imigrante, v. 2, n. 1, p. 112-116, 2016.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O mundo busca fontes alternativas de energia, bem como aproveitamento de resíduos industriais considerados poluentes. Este trabalho avaliou a utilização da massa seca da parte aérea de sorgo biomassa e de capim elefante na forma in natura e acrescidas de óleos residuais (glicerina e bio-óleo) para geração de energia. Para tanto, foi implantado um experimento no delineamento inteiramente ao acaso com três repetições, composto por 10 tratamentos: sorgo biomassa, capim elefante e as misturas destas biomassas com duas concentrações de bio-óleo e duas de glicerina. Foi avaliada a umidade, voláteis, cinzas, carbono fixo e poder calorífico superior (PCS). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). As características avaliadas demonstraram diferenças significativas (P<0,05) entre os tratamentos. A adição dos óleos residuais elevou a umidade das amostras in natura de sorgo e capim. Para os voláteis, alterações dos valores, em relação às biomassas in natura, só ocorreram para tratamentos com adição de glicerina. Resultado contrário foi observado para as cinzas, onde apenas os tratamentos com bio-óleo variaram em relação às biomassas in natura. Para a característica carbono fixo, formaram-se cinco grupos de médias entre os tratamentos. Quanto ao PCS, apenas a adição de bio-óleo, independentemente da concentração, promoveu elevação de, aproximadamente, 1000 kcal kg-1 na biomassa, atingindo valor médio de 4907 kcal kg-1. As biomassas de capim elefante e sorgo apresentaram potencial para uso energético com adição de bio-óleo mais atrativos que a glicerina para geração de energia.	
Palavras-Chave: 	Bio-oil; Bio-óleo.	
Thesagro: 	Glicerina; Pennisetum Purpureum; Sorghum Bicolor.	
Thesaurus Nal: 	Glycerol.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/154917/1/Geracao-energia.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPF - (55578-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS
CNPMS - (27648-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS
CPAMT - (722-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS