Data/hora: 23/06/2024 17:28:24

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 25/08/2000
Data da última atualização: | 07/03/2023
Autoria: | SILVA, V. de P. R. da.
Título: | Estimativa das necessidades hidricas da mangueira.
Ano de publicação: | 2000
Fonte/Imprenta: | Campina Grande: UFPB-CCT, 2000.
Páginas: | 129p. il.
Idioma: | Português
Notas: | Tese Doutorado
Conteúdo: | A implementação da manguicultura na região do Submedio São Francisco tem sido atribuída as condições edafoclimaticas favoráveis a fruticultura irrigada e a grande aceitação do seu fruto, nos mercados interno e externo. A parte experimental da presente pesquisa foi conduzida no perímetro irrigado de Bebedouro, Petrolina, PE, nos anos de 1998 (julho a dezembro) e 1990 (junho a novembro), numa parcela com área de 9.880 m2 plantada com mangueira, cv Tommy Atkins, com seis anos de idade, no espaçamento de 5m entre plantas por 8m entre fileiras e irrigadas por gotejamento, objetivando-se determinar o consumo hídrico durante o ciclo produtivo. Em ambos experimentos foi montada na área experimental,entre duas plantas, uma torre micrometeorologica, contendo sensores de saldo de radiação, radiação solar global, temperaturas de bulbo seco e úmido e velocidade do vento, nos níveis de 20 e 140cm acima da copa das plantas. No solo, sob a copa das plantas, foram instaladas placas de fluxo de calor no solo na profundidade de 5 cm e baterias de tensiometros posicionadas a cada 20cm da superfície, ate 220cm de profundidade. Os sinais analógicos dos radiometros, psicrometros, anemometros e fluximetros, foram coletados por um sistema de aquisição de dados (Datalogger 21X) e utilizados na determinação dos componentes do balanco de energia, enquanto as medições dos tensiometros foram utilizadas no monitoramento ad umidade do solo, com base em três observações diárias. Os métodos do balanço de energia, baseado na razão de Bowen, e do balanco hidrico no solo, foram utilizados na determinação da evapotranspiracao do pomar de magueiras e o método de Penman-Monteith/FAO, na determinacao da evapotranspiracao de referencia. A analise de erros indicou o balanço hídrico no solo, elaborado para período de uma semana, mais apropriado que o balanço de energia na determinação da evapotranspiracao do pomar de mangueiras. Nas condições climatizas da região do Submédio São Francisco, o consumo hídrico de pomar de mangueiras, obtido pelo coeficiente de cultura (Kc), nao se mantém constante durante todo o ciclo produtivo, mas varia em função do numero de dias após a floração (DAF), de acordo com a seguinte equação: Kc=0,36 + 0,009 (DAF) - 4 X 10-5 (DAF)2 e r2 = 0,79. Os resultados indicaram ainda, que, em condições de baixa nebulosidade, o fluxo de calor latente (LE) pode ser estimado com alta precisão em função do saldo de radiação (Rn): LE = -18,772 - 0,766 Rn e r2 = 0,99. O método de balanço hídrico no solo somente e eficiente na determinação da evapotranspiracao de pomar de magueiras quando se considera o termo referente a drenagem profunda/ascensão capilar e não deve ser aplicado para períodos inferiores a uma semana, para as mesmas condições de solo e clima deste experimento.
Palavras-Chave: | Balance; Evapopranspiracao; Water deficit.
Thesagro: | Balanço de Energia; Balanço Hídrico; Deficiência Hídrica; Manga; Mangifera Indica; Solo.
Thesaurus Nal: | energy; evapotranspiration; mangoes; soil; water balance.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (23494-1) - ADD - TS - PP - 03/2000 -  - 2000.00003 - DIS