Data/hora: 28/05/2024 07:58:33

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | DALLMEYER, A. U.; SILVEIRA, T. C. da.
Título: | Projeto e construcao de um subsolador para drenagem tratorizado, montado.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 20., 1991. Londrina, PR. Anais. Londrina: SBEA, 1992.
Páginas: | p. 918-924
Idioma: | Português
Conteúdo: | No presente trabalho e relatado o desenvolvimento de um subsolador para drenagem, tipo "torpedo", de haste unica, desenvolvido pelos autores no periodo 1986/87.  O implemento traz como vantagens: baixo peso, facilidade de operacao, altura de haste ajustavel, condicoes de trabalho em superficie com residuos e pino de seguranca na haste. O baixo peso e conseguido por inedito desenho triedrico da estrutura, confeccionada com perfis nao convencionais na industria de maquinas agricolas. Um disco de limpeza evita embuchamento da haste quando operando em solo com residuos na superficie. Em trabalhos de campo o implemento demostrou sua funcionalidade, com o pino de seguranca funcionando adequadamente. A tracao pode ser feita por tratores de media potencia (40-60kw), presentes na maioria das propriedades agricolas a que o implemento se destina.
Palavras-Chave: | Construcao; Projeto.
Thesagro: | Drenagem; Subsolador.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (947-1) - ADD - PL - -- - 631.206081 - C749a - 1993.00011 - DIS