Data/hora: 04/06/2024 09:08:54

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 20/12/2023
Data da última atualização: | 01/04/2024
Autoria: | VAZ, C. M. P.; PAZATTO, P. F. F.; SIQUEIRA, D. B. de; RABELLO, L. M.; TORRE NETO, A.; FERRAZINI JUNIOR, J.; PORTO, L. F.
Afiliação: | CARLOS MANOEL PEDRO VAZ, CNPDIA; Centro Universitário Central Paulista; Bolsista FAPESP, Embrapa Instrumentação; LADISLAU MARCELINO RABELLO, CNPDIA; ANDRE TORRE NETO, CNPDIA; JOSE FERRAZINI JUNIOR, CNPDIA; Tecnicer Tecnologia Cerâmica.
Título: | Sensores de diedro para a medida do potencial matricial da água no solo.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2023.
Páginas: | 12 p.
Série: | Embrapa Instrumentação: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 47.
ISSN: | 1518-7179
Idioma: | Português
Conteúdo: | Resumo - Neste trabalho são apresentados os princípios gerais de funcionamento do sensor de diedro para a medida do potencial matricial da água no solo (). O sensor é composto por 2 placas de vidro planas hidrofílicas retangulares ou uma placa de vidro com uma placa plana porosa fina, fixadas em ângulo, definindo o ângulo diédrico. A distância do vértice ao menisco de água (L) formado após o equilíbrio é proporcional a . Usando diferentes espessuras de espaçador entre as duas placas planas permite a construção de sensores para diferentes faixas de  e aplicações. Foram produzidos sensores com diferentes configurações e materiais (vidro-vidro e vidro-gesso), cobrindo faixas de medidas entre 0 e 55 kPa, em função do diâmetro do espaçador. O trabalho apresenta recomendações para a montagem e teste dos sensores, bem como um protótipo de um sensor de diedro automático, utilizando um sensor de capacitância elétrica, e vidro de espelho como eletrodos. Os testes realizados mostraram uma boa correlação das medidas do sensor de diedro com o tensiômetro de cápsula porosa, com precisões de medida que variaram de 1 a 4 kPa, dependendo dos materiais e geometrias utilizadas. O sensor de diedro automático apresentou resposta não linear do tipo função de potência, similar à observada na relação de L com , com potencial de desenvolvimento de um produto para uso no controle da irrigação e outras aplicações na área agrícola e ambiental.
Palavras-Chave: | Lei de Laplace; Potencial da água no solo; Sensor.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1160101/1/P-Sensores-de-diedro-para-a-medida-do.pdf
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (18350-1) - UPC - FL - DD - PROCI.23/138 -  - 2023/150 - DIS