Data/hora: 23/09/2024 10:39:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste.	
Data corrente: 	12/07/2005	
Data da última atualização: 	12/07/2005	
Autoria: 	RAMOS, M. M.; OLIVEIRA, R. A.; DENICULI, W.; SOARES, A. A.	
Título: 	Perfil de precipitação de um aspersor fixo.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	Viçosa: EAGRI, 1992.	
Páginas: 	12 p.	
Série: 	(Engenharia na Agricultura. Irrigação e Drenagem, v. 1, n. 11).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foram determinados os perfis de precipitacao do aspersor fixo AF-1, fabricado pela FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO, operando com 36 diferentes diametros de bocal, dentro da faixa de 1,8 a 9,6 mm, e com placas defletoras lisas dos tipos: concava, plana e convexa. O aspersor foi posicionado a 3,7 m de altura, com o jato direcionado verticalmente para cima, operando com pressao de 135lPa, em condicoes de vento nulo. A melhor uniformidade de aplicacao da lamina ao longo do raio molhado foi obtida com o uso da placa defletora lisa convexa. Para um mesmo tipo de placa defletora lisa, o raio molhado aumentou com o uso de maiores diametros de bocal ate 7,2 mm, a partir do qual permaneceu praticamente constante. Para diametro de bocal maiores do que 7,2 mm, o aumen-to do raio molhado e funcao do tipo de placa. Para um mesmo diametro de bocal, a ordem crescente de valores de raio molhado seguiu a sequencia placas lisa concava, lisa plana e lisa convexa.	
Palavras-Chave: 	Aspersor fixo; Perfil.	
Thesagro: 	Aspersão; Irrigação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)	
Exemplares: 	CPAO - (24605-1) - ADD - FL - -- - FOL 14230 -  - FOL 14230 - DIS